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[bookmark: _Toc66971932][bookmark: _Toc69323336]第一章 遴选邀请
成都市成华区第七人民医院拟对成都市成华区第七人民医院2026年五金件配送服务采购项目进行公开遴选，兹邀请相关遴选申请人参加遴选。
[bookmark: OLE_LINK1]一、项目名称：成都市成华区第七人民医院2026年五金件配送服务采购项目
二、项目编号：CH7YY-20260901
三、项目概况：	
1、本项目共1个包，01包采购2026年五金件配送服务采购项目遴选申请人1名（具体要求详见第四章）。
2、采购预算：150000元；报价超过采购预算的，其遴选申请文件按无效处理。
3、最高限价：96287.47元；报价超过最高限价的，其遴选申请文件按无效处理。
四、遴选申请人资格要求：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、符合法律、行政法规规定的其他条件；
7、本项目不允许联合体参加。
五、遴选申请书获取时间及地点：
遴选申请书自2026年10月13日至2026年10月15日9:00-17:00（北京时间）在成华区第七人民医院官方网站(http://www.chqyy.cn/)免费获取。 
六、遴选申请书递交时间及地址：
遴选申请文件必须在遴选截止时间前送达开标地点。逾期送达或没有密封的遴选申请文件不予接收。本次遴选不接受邮寄的遴选申请文件。
[bookmark: _GoBack]（文件接收时间：2026年10月13日9：00（北京时间）—2026年10月15日17：00（北京时间））
   地址:成华区第七人民医院新院（成都市成华区保和街道和泰东二路66号）行政楼8楼采购办公室
七、履约保证金（本项目不收取）
八、本项目网上发布地址：
遴选公告、变更、结果发布均在成华区第七人民医院官方网站（http://www.chqyy.cn/）以公告形式发布。
九、遴选人的有关信息：
遴选人：成都市成华区第七人民医院
[bookmark: OLE_LINK3]地址：成都市成华区保和街道和泰东二路66号
联 系 人：夏老师
联系电话：028-80120120















遴选申请人须知
1、遴选申请书
遴选申请人应仔细阅读本遴选申请书，按遴选申请书的规定和本遴选申请书第二章要求的格式编写遴选申请书。
2、遴选报价（实质性要求）
2.1所有报价一律以人民币报价。遴选人不接受任何非人民币币种的报价。
2.2遴选申请人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括遴选申请人完成本项目所需的一切费用。其中项目执行过程中产生的差旅费均包含在本次报价中。
3、遴选申请书
3.1 遴选申请书的编制
3.1.1 遴选申请书的格式
遴选申请书应按第二章“遴选申请书格式”进行编写，至少包括“遴选申请书格式”的各项内容。本遴选申请书要求提供的证明文件，遴选申请人必须提供；本遴选申请书没有要求提供的证明文件，遴选申请人认为需要提供的，也可以提供。
3.1.2 遴选申请书应全部用不褪色的墨水（粉）书写或打印，不得有任何涂改。遴选申请书副本应由正本复制而成（包括证明文件）。
3.1.3 遴选申请书必须用中文书写，包括正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。
3.2 遴选申请书的签署
3.2.1遴选申请人应在遴选申请书封面加盖单位公章。
3.2.2 遴选申请书的密封与标识
遴选申请书的正本与副本应一起包装，遴选申请书的外包装应保证其密封性。封套上应清楚地载明遴选申请人的名称、项目名称。
3.2.3 未按以上要求密封和加写标记的遴选申请书将不予受理。
3.3遴选申请书的递交
遴选申请书应该在遴选邀请中规定的遴选申请书提交截止时间前提交。迟到的遴选申请书遴选人将拒绝接收。
4、遴选响应有效期（实质性要求）
4.1遴选响应有效期为遴选截止之日起90天。
4.2 特殊情况下，遴选人可于遴选响应有效期满之前要求申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。遴选申请人可以拒绝上述要求，其保证金不被没收。拒绝延长遴选响应有效期的申请人不得再参与该项目后续遴选活动。同意延长遴选响应有效期的申请人不能修改其遴选申请文件，关于保证金的有关规定在延长的遴选响应有效期内继续有效。
4.3 在遴选响应有效期内，遴选申请人将依法接受其遴选申请文件的约束。
5、评审
5.1 评审委员会
评审工作由遴选人组建的评审委员会负责，评审委员会成员人数为3人（含3人）以上单数。
5.2 遴选活动在遴选申请书约定的地方进行。
5.3 遴选程序
遴选人在监督人员监督的情况下，在遴选申请书规定地点、时间当场开封所有遴选申请书，按照以下程序进行：
5.3.1 对遴选申请文件进行审查，剔除无效申请文件；
有下列情况之一的视为无效遴选申请文件，除此之外，评审委员会不得再以不符合遴选申请书中规定的其他实质性要求来判定无效申请文件：
a未按遴选申请书规定盖章或签字的；
b遴选申请文件中的报价高于本项目预算或最高限价或未按遴选申请书规定进行报价的；
c遴选申请文件不满足本项目实质性要求的。
5.3.2重新组织
本次遴选活动中，出现下列情形之一的，予以重新组织：
（1） 符合专业条件的遴选申请人或者对遴选申请书作实质响应的遴选申请人不足三家的；
（2） 遴选申请人的报价均超过了采购预算，遴选人不能支付的；
（2）出现影响遴选公正的违法、违规行为的；
5.4 评审委员会有权对遴选申请书提出澄清，遴选申请人应予以配合，若不予以配合的，遴选申请书无效。
6、中选结果公示
中选结果将于3个工作日内在成华区第七人民医院官方网站(http://www.chqyy.cn/)上公布，请各遴选申请人及时登录查看结果。
7、合同签订（实质性要求）
7.1 中选结果发出之日起30日内，遴选人与中选人订立书面合同。
7.2 中选人与遴选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
8、遴选申请人异议
联系方式：成华区第七人民医院采购办028-80120120。
地址：成华区第七人民医院新院（成都市成华区保和街道和泰东二路66号）行政楼8楼采购办公室

注：遴选申请人针对遴选申请书的异议应在取得选文件之日起2个工作日内一次性提出；针对遴选结果的异议应在结果公告发布之日起2个工作日内一次性提出；异议提出应以书面的形式并加盖遴选申请人公章。
9、不正当竞争预防措施（实质性要求）
在评审过程中，评审委员会认为遴选申请人报价明显低于其他通过符合性审查遴选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就遴选申请人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据遴选申请人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。
遴选申请人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。
遴选申请人提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、遴选申请人财务状况报告、与其他遴选申请人比较情况等就遴选申请人书面说明进行审查评价。遴选申请人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其遴选申请文件作为无效响应处理。
10、遴选保证金（本项目不收取）
11、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）
11.1利害关系遴选申请人处理。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同遴选申请人不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同遴选申请人可以参加资格预审，但只能由遴选申请人确定其中一家符合条件的遴选申请人参加后续的采购活动，否则，其遴选申请文件作为无效处理。
11.2前期参与遴选申请人处理。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的遴选申请人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
12、合同分包（实质性要求）（本项目不接受合同分包）
13、合同转包（实质性要求）
本采购项目严禁中选人将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中选人将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。
中选人转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。



[bookmark: _Toc69323337][bookmark: _Toc66971933]第二章 遴选申请书

1、遴选申请人在编制遴选申请书时应使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由遴选申请人根据实际情况自主编制。
2、遴选申请书应在遴选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“遴选申请人”一栏填上遴选申请人的全称并在名称上加盖遴选申请人单位章。
3、遴选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，遴选申请人不得改变其内容要求。本章所附格式，遴选申请人为编制遴选申请书可以复印或编辑。
4、遴选申请人应按照遴选申请书格式的要求编制遴选申请书。遴选申请书密封后按规定的时间和地点提交。
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遴选申请人：（全称并加盖单位公章）
包号：
X年X月X日
 

1、法定代表人/单位负责人授权书
（适用于非法定代表人直接参与）
本授权委托书声明：我（姓名）系（遴选申请人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加（项目名称）（包号）的遴选活动。委托代理人在遴选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关遴选、签订合同以及执行合同等一切事宜。
委托代理人无转委托权。特此委托。


授权人(法定代表人):（签字）联系电话：
委托代理人：（签字）手机：
委托代理人部门：    职务：
单位电话：传真：
遴选申请人：（全称并加盖遴选申请人公章）
日期：年月日

（须附法定代表人和授权代表身份证复印件）


法定代表人/单位负责人证明书
（适用于法定代表人/单位负责人直接参与）
遴选申请人单位名称：
单位性质：
成立时间：    年  月  日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（遴选申请人名称）的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

遴选申请人：（单位公章）                                     。
日    期：                                                  。

注：1、遴选申请人为法人单位时提供“法定代表人证明书”，遴选申请人为其他组织时提供“单位负责人证明书”。
2、法定代表人/单位负责人直接参与遴选并签署响应文件时才须提供；
3、应附法定代表人/单位负责人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）

 


2、报价函（01包）
遴选项目名称：
遴选编号：
	序号
	类别
	名称
	品牌
	规格
	单位
	最高限价（元）
	统一折扣百分比报价
	备注

	1
	其他
	环氧树脂地坪漆
	
	
	
	185.00 
	
	

	2
	其他
	润滑脂黄油
	
	
	
	136.00 
	
	

	3
	其他
	锈清洗清洁剂喷雾
	
	
	
	10.00 
	
	

	4
	电气类
	铜芯线
	
	
	
	2.42 
	
	

	5
	电气类
	铜芯线
	
	
	
	4.30 
	
	

	6
	电气类
	水泵电缆
	
	
	
	2.72 
	
	

	7
	电气类
	普通灯头 常见灯具接口​
	
	
	
	2.00 
	
	

	8
	电气类
	灯头瓷
	
	
	
	5.00 
	
	

	9
	电气类
	插座面板（斜五孔）
	
	
	
	15.80 
	
	

	10
	电气类
	强电开关面板1位
	
	
	
	11.00 
	
	

	11
	电气类
	强电开关面板2位
	
	
	
	12.00 
	
	

	12
	电气类
	强电开关面板3位
	
	
	
	18.00 
	
	

	13
	其他
	高压管道疏通机
	
	
	
	3800.00 
	
	

	14
	电气类
	接线端子多种规格 并排两孔
	
	
	
	16.00 
	
	

	15
	电气类
	接线端子多种规格 三孔
	
	
	
	22.00 
	
	

	16
	电气类
	接线端子多种规格 五孔
	
	
	
	35.00 
	
	

	17
	电气类
	空调控制面板
	
	
	
	180.00 
	
	

	18
	电气类
	空调控制面板
	
	
	
	540.00 
	
	

	19
	电气类
	空调控制面板
	
	
	
	328.00 
	
	

	20
	电气类
	水泵浮球开关
	
	
	
	65.00 
	
	

	21
	电气类
	灯盘
	
	
	
	120.00 
	
	

	22
	电气类
	灯盘
	
	
	
	95.00 
	
	

	23
	电气类
	弱电面板
	
	
	
	26.00 
	
	

	24
	电气类
	应急吸顶灯
	
	
	
	38.00 
	
	

	25
	电气类
	应急壁灯
	
	
	
	54.00 
	
	

	26
	电气类
	应急壁灯
	
	
	
	43.00 
	
	

	27
	电气类
	普通吸顶灯
	
	
	
	23.91 
	
	

	28
	电气类
	LED灯管
	
	
	
	25.00 
	
	

	29
	电气类
	网线
	
	
	
	2.00 
	
	

	30
	电气类
	网线水晶头
	
	
	
	0.18 
	
	

	31
	电气类
	安全出口指示
	
	
	
	13.90 
	
	

	32
	电气类
	尼龙扎带
	
	
	
	8.91 
	
	

	33
	电气类
	紫外线灯
	
	
	
	55.00 
	
	

	34
	管道类
	不锈钢水管
	
	
	
	25.00 
	
	

	35
	管道类
	不锈钢水管直接（包括带牙）
	
	
	
	7.00 
	
	

	36
	管道类
	不锈钢水管弯头（包括带牙）
	
	
	
	11.00 
	
	

	37
	管道类
	不锈钢水管三通（包括带牙）
	
	
	
	16.00 
	
	

	38
	管道类
	不锈钢水管活结球阀（包括带牙）
	
	
	
	10.00 
	
	

	39
	管道类
	不锈钢水管
	
	
	
	28.00 
	
	

	40
	管道类
	不锈钢水管直接（包括带牙）
	
	
	
	13.00 
	
	

	41
	管道类
	不锈钢水管弯头（包括带牙）
	
	
	
	16.00 
	
	

	42
	管道类
	不锈钢水管三通（包括带牙）
	
	
	
	24.00 
	
	

	43
	管道类
	不锈钢水管活结球阀（包括带牙）
	
	
	
	13.18 
	
	

	44
	管道类
	PPR管
	
	
	
	6.00 
	
	

	45
	管道类
	PPR直接（包括带牙）
	
	
	
	5.00 
	
	

	46
	管道类
	PPR弯头（包括带牙）
	
	
	
	6.00 
	
	

	47
	管道类
	PPR三通（包括带牙）
	
	
	
	8.00 
	
	

	48
	管道类
	PPR活结球阀（包括带牙）
	
	
	
	45.00 
	
	

	49
	管道类
	PPR管
	
	
	
	8.00 
	
	

	50
	管道类
	PPR直接（包括带牙）
	
	
	
	5.80 
	
	

	51
	管道类
	PPR弯头（包括带牙）
	
	
	
	7.00 
	
	

	52
	管道类
	PPR三通（包括带牙）
	
	
	
	10.00 
	
	

	53
	管道类
	PPR活结球阀（包括带牙）
	
	
	
	55.00 
	
	

	54
	管道类
	PVC管75*1.0mpa
	
	
	
	15.00 
	
	

	55
	管道类
	PVC直接dn75
	
	
	
	1.40 
	
	

	56
	管道类
	PVC弯头dn75
	
	
	
	3.50 
	
	

	57
	管道类
	PVC三通dn75
	
	
	
	5.10 
	
	

	58
	管道类
	铜球阀
	
	
	
	28.00 
	
	

	59
	管道类
	铜球阀
	
	
	
	35.00 
	
	

	60
	管道类
	截止阀
	
	
	
	28.00 
	
	

	61
	管道类
	截止阀
	
	
	
	45.00 
	
	

	62
	管道类
	地漏
	
	
	
	24.00 
	
	

	63
	门窗类
	合页
	
	
	
	16.00 
	
	

	64
	门窗类
	窗锁（玻璃幕墙）
	
	
	
	43.00 
	
	

	65
	门窗类
	门吸普通
	
	
	
	
	
	

	66
	门窗类
	拉手普通（门）
	
	
	
	15.00 
	
	

	67
	门窗类
	拉手普通（玻璃幕墙窗户）
	
	
	
	55.00 
	
	

	68
	门窗类
	病房门锁
	
	
	
	38.00 
	
	

	69
	门窗类
	办公室门锁
	
	
	
	75.00 
	
	

	70
	门窗类
	玻璃胶（白色）
	
	
	
	75.00 
	
	

	71
	门窗类
	玻璃胶（透明）
	
	
	
	12.00 
	
	

	72
	紧固件类
	螺丝多种规格M3.5*16
	
	
	
	12.00 
	
	

	73
	紧固件类
	螺丝多种规格M3.5*20
	
	
	
	5.72 
	
	

	74
	紧固件类
	螺丝多种规格M3.5*25
	
	
	
	5.72 
	
	

	75
	紧固件类
	螺丝多种规格M4.2*60
	
	
	
	6.53 
	
	

	76
	紧固件类
	螺丝多种规格M4.2*80
	
	
	
	11.46 
	
	

	77
	卫浴类
	花洒
	
	
	
	11.46 
	
	

	78
	卫浴类
	混水阀
	
	
	
	55.00 
	
	

	79
	卫浴类
	无障碍扶手多种规格
	
	
	
	280.00 
	
	

	80
	卫浴类
	小便池红外感应开关直流
	
	
	
	22.90 
	
	

	81
	卫浴类
	洗手盆水龙头（感应）
	
	
	
	47.00 
	
	

	82
	卫浴类
	下水器洗手盆专用
	
	
	
	280.00 
	
	

	83
	卫浴类
	蹲便器脚踏开关黄铜材质，延时关闭
	
	
	
	35.00 
	
	

	84
	卫浴类
	堵头
	
	
	
	1.00 
	
	

	85
	卫浴类
	角阀
	
	
	
	18.00 
	
	

	86
	卫浴类
	金属软管
	
	
	
	8.00 
	
	

	87
	卫浴类
	金属软管
	
	
	
	12.00 
	
	

	88
	卫浴类
	下水器洗手盆软管
	
	
	
	18.00 
	
	

	89
	安装类
	 电锤钻头（方头）6*140  
	
	
	
	5.00 
	
	

	90
	安装类
	 电锤钻头（方头）8*160  
	
	
	
	5.00 
	
	

	91
	安装类
	 电锤钻头（方头）10*160  
	
	
	
	5.00 
	
	

	92
	安装类
	 电锤钻头（方头）12*160  
	
	
	
	5.00 
	
	

	93
	安装类
	 电锤钻头（方头）20*460  
	
	
	
	28.00 
	
	

	94
	安装类
	 麻花钻  
	
	
	
	50.00 
	
	

	95
	安装类
	 麻花钻头-4.2  
	
	
	
	1.22 
	
	

	96
	安装类
	 麻花钻头-8mm  
	
	
	
	6.65 
	
	

	97
	安装类
	 砂轮打磨片  
	
	
	
	2.29 
	
	

	98
	安装类
	 切割片切瓷砖  
	
	
	
	12.90 
	
	

	99
	安装类
	 木材切割片  
	
	
	
	12.80 
	
	

	100
	安装类
	 切割片石材  
	
	
	
	12.80 
	
	

	101
	安装类
	 6位拖接线板  
	
	
	
	37.99 
	
	

	102
	安装类
	 货架1.5m  
	
	
	
	260.00 
	
	

	103
	安装类
	 钥匙串  
	
	
	
	20.00 
	
	

	104
	安装类
	 钥匙串吊牌  
	
	
	
	0.36 
	
	

	105
	安装类
	 钥匙柜160位  
	
	
	
	356.50 
	
	

	106
	安装类
	电工胶带 10m
	
	
	
	1.57 
	
	

	107
	安装类
	 防水高压电工绝缘胶带20#  
	
	
	
	1.34 
	
	

	108
	安装类
	插头三级10A
	
	
	
	5.00 
	
	

	109
	安装类
	插头两级10A
	
	
	
	2.00 
	
	

	110
	安装类
	电工胶带
	
	
	
	3.28 
	
	

	111
	安装类
	 PVC胶水  
	
	
	
	20.00 
	
	

	112
	安装类
	时控开关
	
	
	
	51.00 
	
	

	113
	安装类
	陶瓷灯头
	
	
	
	6.00 
	
	

	114
	安装类
	铁丝22#
	
	
	
	88.00 
	
	

	115
	安装类
	铁丝16#
	
	
	
	79.00 
	
	

	116
	安装类
	 膨胀挂钩
	
	
	
	0.70 
	
	

	117
	安装类
	 膨胀螺丝12*100  
	
	
	
	1.64 
	
	

	118
	安装类
	 钻尾螺丝4.8*30  
	
	
	
	21.40 
	
	

	119
	安装类
	镀锌膨胀螺丝M10*80
	
	
	
	8.26 
	
	

	120
	安装类
	镀锌膨胀螺丝M8*80
	
	
	
	5.60 
	
	

	121
	安装类
	膨胀挂钩M8
	
	
	
	11.10 
	
	

	122
	安装类
	水泥钢钉30mm
	
	
	
	12.00 
	
	

	123
	安装类
	塑料线卡16mm
	
	
	
	11.00 
	
	

	124
	安装类
	塑料线卡6mm
	
	
	
	3.10 
	
	

	125
	安装类
	塑料线卡8mm
	
	
	
	4.00 
	
	

	126
	安装类
	扎带4*200
	
	
	
	8.00 
	
	

	127
	安装类
	扎带5*300
	
	
	
	12.00 
	
	

	128
	安装类
	扎带8*500
	
	
	
	16.57 
	
	

	129
	安装类
	 铆钉4*20  
	
	
	
	35.00 
	
	

	130
	安装类
	 铆钉5*20  
	
	
	
	45.00 
	
	

	131
	安装类
	砂纸 A4
	
	
	
	1.00 
	
	

	132
	安装类
	 松动剂  
	
	
	
	28.00 
	
	

	133
	保洁类
	尼龙扎带（医废扎口）
	
	
	
	18.00 
	
	

	134
	保洁类
	含氯测试纸
	
	
	
	56.00 
	
	

	135
	电气类
	1P空开 16a  
	
	
	
	10.30 
	
	

	136
	电气类
	1P空开 32a 
	
	
	
	12.00 
	
	

	137
	电气类
	1P空开 63a
	
	
	
	15.00 
	
	

	138
	电气类
	2P空开 16a
	
	
	
	24.00 
	
	

	139
	电气类
	2P空开 32a
	
	
	
	26.00 
	
	

	140
	电气类
	2P空开 63a
	
	
	
	28.00 
	
	

	141
	电气类
	3P空开 16a
	
	
	
	32.00 
	
	

	142
	电气类
	3P空开 32a
	
	
	
	34.00 
	
	

	143
	电气类
	3P空开 63a
	
	
	
	38.00 
	
	

	144
	医废站
	防穿刺橡胶手套
	
	
	
	16.90 
	
	

	145
	医废站
	防穿刺围裙
	
	
	
	45.20 
	
	

	146
	医废站
	护目镜
	
	
	
	19.00 
	
	

	147
	医废站
	电动喷雾器（充电式）
	
	
	
	200.00 
	
	

	148
	医废站
	防渗漏应急桶
	
	
	
	455.50 
	
	

	149
	医废站
	吸附棉
	
	
	
	94.20 
	
	

	150
	医废站
	灭蝇灯
	
	
	
	45.00 
	
	

	151
	医废站
	排风扇
	
	
	
	115.00 
	
	

	152
	医废站
	高压水枪
	
	
	
	380.00 
	
	

	153
	医废站
	化学性废物收集桶（密封）25KG 白色
	
	
	
	205.00 
	
	

	154
	医废站
	医疗废物周转箱
	
	
	
	13.00 
	
	

	155
	门窗类
	结构胶（黑色）
	
	
	
	28.00 
	
	

	156
	电气类
	配电箱空开导轨
	
	
	
	18.00 
	
	

	157
	挂锁
	60mm
	
	
	
	25.00 
	
	

	158
	
	40mm
	
	
	
	6.00 
	
	

	159
	
	25mm
	
	
	
	4.50 
	
	

	160
	
	U型
	
	
	
	45.00 
	
	

	161
	链条锁
	1米  链条自带锁
	
	
	
	25.00 
	
	

	162
	钢丝锁
	1米
	
	
	
	25.00 
	
	

	163
	窗锁（玻璃幕墙）
	双点锁固定（点锁距离90cm-95cm）
	
	
	
	38.00 
	
	

	164
	拖板车
	/
	
	
	
	350.00 
	
	

	165
	超市推车
	/
	
	
	
	290.90 
	
	

	166
	3米3孔插线板
	3米3孔16A
	
	
	
	55.00 
	
	

	167
	3米8孔插线板
	3米8孔
	
	
	
	68.00 
	
	

	168
	3米6孔插线板
	3米6孔
	
	
	
	55.00 
	
	

	169
	5米6孔插线板
	5米6孔
	
	
	
	68.00 
	
	

	170
	5米8孔插线板
	5米8孔
	
	
	
	78.00 
	
	

	171
	5米10孔插线板
	5米10孔
	
	
	
	93.00 
	
	

	172
	4位插线板
	10A 无线
	
	
	
	27.00 
	
	

	173
	三脚插头1
	16A新国标带过载
保护
	
	
	
	8.00 
	
	

	174
	三脚插头2
	10A新国标带过载
保护
	
	
	
	5.00 
	
	

	175
	二线插头
	10A新国标带过载
保护
	
	
	
	3.00 
	
	

	176
	转接头插座
	三位  新国标带过载保护
	
	
	
	68.00 
	
	



注：1. 所有报价均用人民币表示,所报价格是服务验收合格后的价格，其总价即为履行合同的固定价格。人员、检验、税金和保险等费用以及遴选申请书规定的其他费用均应包含在报价中。
遴选申请人名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
遴选日期：    年  月  日


3、承诺函
致成华区第七人民医院：
本公司（公司名称）参加（项目名称）（遴选编号）的遴选活动，特别针对以下条款，郑重承诺：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、遴选申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件；
7、我方完全同意遴选申请书第一章遴选申请人须知中关于“遴选报价”“遴选响应有效期”“合同签订”“不正当竞争预防措施”的实质性要求，并承诺严格按照遴选申请书要求履行。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

遴选申请人名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
遴选日期：X年X月X日

注：1.可自行提供具有有效签字和盖章的格式，但承诺函的内容至少应该包含本格式中涉及的承诺内容。
 
4、具有独立承担民事责任的能力的证明材料
（如：营业执照等）
 


5、遴选需求（第四章）应答表

遴选编号：
包号：
	序号
	遴选申请书要求
	响应内容

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：遴选申请人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中选资格。如与遴选申请书第四章商务要求、技术参数要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与遴选申请书商务要求或技术参数要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受第四章所有的内容，遴选申请人不得以未作应答而拒不接受。

遴选申请人名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
遴选日期：X年X月X日


6、遴选申请人认为可提供的其他证明材料
（至少包含第三章提到的要求）
（格式自拟）





















遴选申请人名称（盖章）：
 法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
响应日期：	年 	月 	日
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一、遴选申请人应提交的资格证明材料
（一）遴选申请人资格和资质性要求的相关证明材料：
1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料（①遴选申请人若为企业法人的，提供统一社会信用代码营业执照，未换证的企业也可同时提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证；②遴选申请人若为事业法人，提供统一社会信用代码法人登记证书，未换证的事业法人也可同时提交事业法人登记证书和组织机构代码证；③遴选申请人若为其他组织，提供对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上证件均提供复印件）；
2、具有良好的商业信誉的证明材料（提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；
3、具备健全的财务会计制度的证明材料；（注：提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（注：提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；
5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；
6、参加遴选活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；
7、遴选申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件。（提供承诺函原件，格式详见第二章“承诺函”）；
8、本项目不允许联合体参加
（二）其他类似效力要求相关证明材料：
1、非法定代表人参与遴选并签署响应文件时，提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和授权代表的身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；
2、法定代表人直接参与遴选并签署响应文件时，提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。
注：
1、以上要求的资料均须加盖遴选申请人单位的公章（鲜章），否则不予认定。
2、本项目中的重大违法记录是指遴选申请人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。确定遴选申请人重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以处罚所在地省级人民政府规定的行政处罚罚款听证金额标准为准。


[bookmark: _Toc66971935][bookmark: _Toc69323339]第四章 遴选需求
前提：本章中标注“★”的条款为本项目的实质性要求条款，遴选申请人不满足的，符合性审查时将不予通过，其遴选申请文件将被否决。
一、项目概述
本项目共1个包，01包采购成都市成华区第七人民医院2026年五金件配送服务遴选申请人1名。
★二、商务要求
01包：
1、 服务期限：自合同签订之日起一年或实际结算金额达到合同总额即合同终止。
2、服务地点：遴选人指定地点。
3、付款方式：分期付款
4、付款进度安排：本项目按季度付款，遴选申请人在完成每季度五金件配送服务后10日内，提供合法、等额有效票据，达到付款条件起30日内，据实结算，结算金额=实际配送量*最高限价*统一折扣百分比报价，实际结算金额四舍五入后保留至小数点后两位数。
5、报价要求：本项目采用统一折扣百分比报价，遴选申请人须对本项目全部服务进行报价。报价应涵盖配送、材料、人工、税费等完成本项目的所有相关费用，除此之外，遴选申请人不得向遴选人收取任何其他费用。
6、违约责任与解决争议的方法：
违约责任： 
6.1双方必须遵守本合同并执行合同中的各项约定，保证本合同的合法正常履行。
6.2如因遴选申请人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给遴选人造成损失或侵害，包括但不限于遴选人本身的财产损失、由此而导致的遴选人对任何第三方的法律责任等，遴选申请人对此均应承担全部的赔偿责任。
6.3自遴选人向遴选申请人发出供货需求日起，3日内完成配送，每逾期1日，按照该批次货款总额的1%收取违约金（违约金结算方式=本批次货款总额*1%*逾期天数），直至货物送达及验收合格。逾期超15日或超过3次无故拖延供货，遴选人有权解除合同，同时遴选申请人向遴选人支付合同总金额10%的违约金。
6.4若因财政年终决算关账或财政资金未下达等客观原因导致遴选人未按合同约定支付相应款项的，不视为遴选人违约，遴选人不承担任何违约责任。
6.5遴选申请人违反保密义务的，遴选人有权解除本合同并要求遴选申请人赔偿合同总金额10%的违约金，且有权要求遴选申请人退还遴选人已支付的相应款项及利息，遴选申请人及涉事人员还需承担相关的法律责任。
6.6遴选申请人未经遴选人书面同意，不得擅自分包、转包，否则遴选人有权立即终止合同，并要求遴选申请人停止分包、转包行为，同时有权要求遴选申请人承担合同总金额10%的违约金。
6.7未经双方协商一致，遴选申请人不得单方面变更、中止、解除或终止本合同，否则遴选申请人应承担合同总金额10%的违约金，并赔偿由此给遴选人造成的全部损失。
6.8遴选申请人供货产品存在侵权、假冒伪劣、无正规货源，遴选人全额退还货款，并承担由此给遴选人造成的全部直接损失。
6.9合同签订生效后，若发现遴选申请人在本项目中存在以虚假材料谋取中选等违反诚实信用、公序良俗的行为，遴选人有权无条件解除本合同并要求遴选申请人退还相应费用及利息。
6.10遴选申请人违反本合同约定的，应当按照本合同约定支付违约金，并赔偿由此给遴选人造成的全部损失，包括遴选人因诉讼产生的律师费、诉讼费用、保全保险费、差旅费等费用。
本文件所称“利息”按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）为标准，从遴选人支付之日起计算。

争议解决办法： 
 
在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成一致时，应选择向遴选人所在地有管辖权的法院提起诉讼，诉讼产生的一切费用应由败诉方负担。
在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他可以履行的部分仍应按合同条款继续履行。

三、技术服务要求
01包：
[bookmark: _Toc69323340][bookmark: _Toc66971936]一、项目概况
成都市成华区第七人民医院拟确定1名遴选申请人作为我院2026年五金件配送服务定点服务商，为医院维修、维护、持续运转提供服务，具体内容详见附件清单。
二、服务内容及要求
（1） 服务要求
	序号
	类别
	名称
	规格
	技术参数及要求
	数量
	单位
	最高限价（元）

	1
	其他
	环氧树脂地坪漆
	10kg
	1.配比：主漆：固化剂标准配比，搅拌均匀后施工
2. 干燥时间：表干≤4h，实干≤24h，完全固化 72h 后方可承重通行
3. 漆膜厚度：单遍面涂干膜厚度 0.08–0.12mm，整体地坪系统≥0.8mm
4. 硬度：铅笔硬度≥2H，耐刮耐磨，适配推车、设备长期碾压
5. 附着力：与水泥地面附着力 1 级，不起皮、不脱层
6. 耐污抗菌：耐消毒液、清洁剂擦拭，耐酸碱轻微腐蚀，适配医院消杀环境
7. 防滑性能：哑光平涂款防滑，地面洒水不易打滑，保障人员行走安全
	10
	桶
	185.00 

	2
	其他
	润滑脂黄油
	1.8kg/桶
	1.外观：均匀米黄色油膏，无结块、无杂质、无分层析油
2. 牌号：3 号锂基脂
3. 滴点：≥180℃，高温机房不易流失滴落
4. 25℃锥入度：220～250（0.1mm），附着力强，低速运转不甩油
4. 耐水性能：优良抗水乳化，适配二次供水间、地下潮湿库房，遇水不失效
5. 抗氧化防锈：长效抗氧化，对钢、铁、铜、镀锌五金件具备防锈保护
6. 适用温度区间：-20℃～120℃，满足院区全年环境使用
	3
	桶
	136.00 

	3
	其他
	锈清洗清洁剂喷雾
	400ML
	气雾罐装，可溶解黄油油污，快速挥发无残留，具备电气绝缘性，兼容金属 / 塑料 / 橡胶材质，低刺激气味，免水洗，适用于医院机房、五金设备、器械外壳清洁
	10
	瓶
	10.00 

	4
	电气类
	铜芯线
	2.5平方（分两色）
	BV 国标无氧紫铜单芯线，安全载流量≥25A，PVC 阻燃绝缘，耐压 2500V，防潮耐老化，分红 / 蓝双色区分零火线，符合室内医疗场所配电布线国标 GB/T 5023-2008
	150
	米
	2.42 

	5
	电气类
	铜芯线
	4平方（分两色）
	BV 国标无氧紫铜单芯硬线，安全载流量≥32A，PVC 阻燃绝缘，耐压 2500V，防潮耐老化，分红、蓝双色区分零火线，适用于医院大功率设备配电，符合国标 GB/T 5023-2008
	150
	米
	4.30 

	6
	电气类
	水泵电缆
	3×1㎡
	YZ 防水橡套软电缆，3 芯 1 平方多股无氧铜丝，安全载流量≥13A，IP67 防水橡胶护套，可水下短期浸泡，耐潮湿耐磨损，适配医院二次供水潜水泵供电，符合国标 GB/T 5013-2008
	100
	米
	2.72 

	7
	电气类
	普通灯头 常见灯具接口​
	E27
	E27 标准螺口，220V/6A，阻燃 PBT 耐高温外壳，铜镀镍导电件，耐压 2000V，防潮防锈，适配医院病区、机房、库房各类常规照明灯泡，符合灯具安全国标
	24
	个
	2.00 

	8
	电气类
	灯头瓷
	E27
	1. 规格：E27 标准螺口瓷灯头
2. 材质：高铝陶瓷主体，铜镀镍导电螺口，镀锌铁皮加固
3. 电气参数：额定电压220V~，额定电流6A，耐压2000V
4. 性能：耐高温、阻燃、绝缘性能优良，防潮防锈，适配医院病区、机房各类常规照明灯泡
5. 符合标准：GB 1489.1-2008《灯头、灯座的型式和尺寸 第1部分：螺口式灯头》
	24
	个
	5.00 

	9
	电气类
	插座面板（斜五孔）
	插座面板（斜五孔）
	暗装需要有墙内布线和预埋底盒
10A插座可负载2200W以内小功率家电
	24
	个
	15.80 

	10
	电气类
	强电开关面板1位
	  开关面板1位
	1. 规格：86型1位单控开关面板，适配国标86型暗装底盒
2. 材质：面板采用PC阻燃材质，耐高温、抗冲击，长期使用不变黄
3. 电气参数：额定电压220V~，额定电流10A，耐压2000V，防潮防锈
4. 性能：开关寿命≥10000次，银合金触点，导电性能优良，灭弧能力强
5. 适配场景：医院病区、机房、库房常规照明回路控制，符合民用建筑电气设计标准GB 51348-2019
	24
	个
	11.00 

	11
	电气类
	强电开关面板2位
	  开关面板2位
	1. 规格：86型2位双控开关面板，适配国标86型暗装底盒
2. 材质：面板采用PC阻燃材质，耐高温、抗冲击，长期使用不变黄
3. 电气参数：额定电压220V~，额定电流10A，耐压2000V，防潮防锈
4. 性能：开关寿命≥10000次，银合金触点，导电性能优良，灭弧能力强
5. 适配场景：医院病区、机房、库房多回路照明控制，符合民用建筑电气设计标准GB 51348-2019
	24
	个
	12.00 

	12
	电气类
	强电开关面板3位
	  开关面板3位
	1. 规格：86型3位双控开关面板，适配国标86型暗装底盒
2. 材质：面板采用PC阻燃材质，耐高温、抗冲击，长期使用不变黄
3. 电气参数：额定电压220V~，额定电流10A，耐压2000V，防潮防锈
4. 性能：开关寿命≥10000次，银合金触点，导电性能优良，灭弧能力强
5. 适配场景：医院病区、机房、库房多回路照明控制，符合民用建筑电气设计标准GB 51348-2019
	24
	个
	18.00 

	13
	其他
	高压管道疏通机
	 6.2kW 220伏双卷管600斤40米+20米 【大功率市政物业水老鼠】
	1. 型号：6.2kW大功率市政物业级管道疏通机
2. 电气参数：额定电压220V~50Hz，额定功率6.2kW，电流28A，防水绝缘等级IP54
3. 性能：最大疏通管径100-600mm，疏通长度最大80米，双卷管设计，带正反转功能，过载保护，漏电保护
4. 材质：高强度合金疏通弹簧，耐磨橡胶轮胎，加厚钢管机架，防腐蚀处理
5. 符合标准：GB/T 3811-2008《起重机设计规范》相关安全标准，GB 3048.1-2006《电线电缆电性能试验方法》
	1
	台
	3800.00 

	14
	电气类
	接线端子多种规格 并排两孔
	并排两孔
	1. 规格：2P并排两孔接线端子，通用型
2. 材质：阻燃PC外壳，铜镀镍导电件，镀锌螺丝
3. 电气参数：额定电压220V~，额定电流10A，耐压2000V，接线范围0.5-2.5mm²
4. 性能：压线牢固，导电性能优良，阻燃耐高温，防潮防锈，安装便捷
5. 符合标准：GB/T 14048.7-2016《低压开关设备和控制设备 第7-1部分：辅助器件 铜导体的接线端子排》
	16
	个
	16.00 

	15
	电气类
	接线端子多种规格 三孔
	 三孔
	1. 规格：3P三孔接线端子，通用型
2. 材质：阻燃PC外壳，铜镀镍导电件，镀锌螺丝
3. 电气参数：额定电压220V~，额定电流10A，耐压2000V，接线范围0.5-2.5mm²
4. 性能：压线牢固，导电性能优良，阻燃耐高温，防潮防锈，安装便捷
5. 符合标准：GB/T 14048.7-2016《低压开关设备和控制设备 第7-1部分：辅助器件 铜导体的接线端子排》
	16
	个
	22.00 

	16
	电气类
	接线端子多种规格 五孔
	五孔
	1. 规格：中央空调温控器，型号801，适配风机盘管中央空调系统
2. 材质：PC阻燃面板，液晶高清显示屏，触摸按键操作
3. 电气参数：额定电压220V~，控制电流≤3A，温控范围16℃~30℃
4. 性能：制冷/制热/通风三模式切换，风速高/中/低/自动四档调节，定时开关机功能，温度精度±0.5℃
4. 适配场景：医院病区、办公室、机房中央空调温度控制，符合暖通空调设计规范GB 50736-2012
	16
	个
	35.00 

	17
	电气类
	空调控制面板
	801
	1. 规格：中央空调风机盘管温控器，型号TC-FK，适配水系统风机盘管
2. 材质：PC阻燃面板，液晶显示屏，物理按键操作
3. 电气参数：额定电压220V~，控制电流≤3A，温控范围16℃~30℃
4. 性能：制冷/制热/通风三模式，风速三档调节，定时功能，带背光显示，温度精度±1℃
5. 适配场景：医院病区、行政办公室风机盘管系统控制，符合暖通空调设计规范GB 50736-2012
	10
	个
	180.00 

	18
	电气类
	空调控制面板
	TC-FK
	1. 规格：中央空调风机盘管温控器，型号RBC-ASCU31Y-C，适配美的等品牌风机盘管系统
2. 材质：PC阻燃面板，液晶触摸显示屏，简约UI设计
3. 电气参数：额定电压220V~，控制电流≤3A，温控范围16℃~30℃
4. 性能：制冷/制热/通风/自动四模式，风速高/中/低/自动四档，定时开关机，睡眠模式，温度精度±0.5℃
5. 适配场景：医院病区、机房、办公室中央空调系统控制，符合暖通空调设计规范GB 50736-2012
	10
	个
	540.00 

	19
	电气类
	空调控制面板
	RBC-ASCU31Y-C
	1. 规格：中央空调风机盘管温控器，型号RBC-ASCU31Y-C，适配美的等品牌风机盘管系统
2. 材质：PC阻燃面板，液晶触摸显示屏，简约UI设计
3. 电气参数：额定电压220V~，控制电流≤3A，温控范围16℃~30℃
4. 性能：制冷/制热/通风/自动四模式，风速高/中/低/自动四档，定时开关机，睡眠模式，温度精度±0.5℃
5. 适配场景：医院病区、机房、办公室中央空调系统控制，符合暖通空调设计规范GB 50736-2012
	10
	个
	328.00 

	20
	电气类
	水泵浮球开关
	4m
	电压：最常用 AC 220V，也有 AC 380V 或 DC 12V/24V（低压控制）。
电流/容量：3A–10A
	8
	个
	65.00 

	21
	电气类
	灯盘
	  800*200
	1. 规格：LED格栅灯盘，尺寸  800*200mm，适配T5 LED灯管
2. 材质：优质冷轧钢板基材，静电喷塑处理，防眩光格栅面罩
3. 电气参数：额定电压220V~，功率适配T5灯管，单管功率≤18W，色温4000K暖白光
4. 性能：光效≥90lm/W，显色指数Ra≥80，防眩光设计，无频闪，寿命≥30000h
5. 适配场景：医院办公室、诊室、库房照明，符合建筑照明设计标准GB 50034-2013
	8
	个
	120.00 

	22
	电气类
	灯盘
	  600*300
	1. 规格：LED格栅灯盘，尺寸600*300mm，适配T5 LED灯管
2. 材质：优质冷轧钢板基材，静电喷塑处理，防眩光格栅面罩
3. 电气参数：额定电压220V~，功率适配T5灯管，单管功率≤18W，色温4000K暖白光
4. 性能：光效≥90lm/W，显色指数Ra≥80，防眩光设计，无频闪，寿命≥30000h
5. 适配场景：医院办公室、诊室、库房照明，符合建筑照明设计标准GB 50034-2013
	8
	个
	95.00 

	23
	电气类
	弱电面板
	   一位六类
	1. 规格：86型一位六类网络面板，适配国标86型暗装底盒
2. 材质：PC阻燃面板，镀金RJ45六类水晶头接口，卡接式安装
3. 电气参数：传输频率250MHz，传输速率10/100/1000Mbps，支持千兆以太网
4. 性能：接触电阻≤2.5mΩ，绝缘电阻≥1000MΩ，耐压1000V，插拔次数≥1000次
5. 适配场景：医院病区、办公室、机房网络布线，符合综合布线系统工程设计规范GB 50311-2016
	40
	个
	26.00 

	24
	电气类
	应急吸顶灯
	 300mm
	1. 规格：LED应急吸顶灯，直径300mm，一体化设计
2. 材质：PC阻燃外壳，亚克力灯罩，防眩光处理
3. 电气参数：额定电压220V~，应急功率3W，主功率12W，色温6000K白光
4. 性能：主电源断电后自动切换应急模式，应急续航时间≥90min，应急光通量≥120lm，寿命≥30000h
5. 适配场景：医院走廊、楼梯间、库房、机房应急照明，符合消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB 51309-2018
	24
	个
	38.00 

	25
	电气类
	应急壁灯
	 双头壁灯
	1. 规格：LED应急单头壁灯，壁挂式安装
2. 材质：PC阻燃外壳，亚克力灯罩，金属安装底座
3. 电气参数：额定电压220V~，应急功率3W，色温6000K白光
4. 性能：主电源断电后自动切换应急模式，应急续航时间≥90min，光通量≥120lm，照射角度≥120°
5. 适配场景：医院走廊、楼梯间、库房应急照明，符合消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB 51309-2018
	16
	个
	54.00 

	26
	电气类
	应急壁灯
	 单头壁灯
	1. 规格：LED普通吸顶灯，直径300mm，圆形一体化设计
2. 材质：PC阻燃外壳，亚克力灯罩，防眩光处理
3. 电气参数：额定电压220V~，功率12W，色温4000K暖白光
4. 性能：光效≥90lm/W，显色指数Ra≥80，无频闪，无蓝光危害，寿命≥30000h
5. 适配场景：医院病区、办公室、库房常规照明，符合建筑照明设计标准GB 50034-2013
	16
	个
	43.00 

	27
	电气类
	普通吸顶灯
	  300mm
	1. 规格：T5 LED灯管，长度1200mm，适配T5灯盘
2. 材质：玻璃灯管，LED贴片灯珠，铝制散热外壳
3. 电气参数：额定电压220V~，功率18W，色温4000K暖白光，灯头G5规格
4. 性能：光效≥100lm/W，显色指数Ra≥80，无频闪，低眩光，寿命≥30000h
5. 适配场景：医院办公室、库房、机房照明，符合建筑照明设计标准GB 50034-2013
	40
	个
	23.91 

	28
	电气类
	LED灯管
	  T5
	型号： T8（直径约2.6cm）
长度/功率：
1.2米长 → 18W
0.6米长 → 9W
	40
	个
	25.00 

	29
	电气类
	网线
	通用  六类网线
	1. 规格：通用六类非屏蔽双绞线（Cat6），国标
2. 材质：无氧铜导体，线径0.57mm，HDPE绝缘层，PVC阻燃护套，4对8芯结构
3. 电气参数：传输频率250MHz，传输速率1000Mbps，带宽10Gbps@55m，耐压1500V，导体直流电阻≤9.5Ω/100m
4. 性能：阻燃、防潮、防干扰，弯曲半径≤10倍线缆直径，插拔寿命≥1000次，适配医院网络布线、弱电系统、监控系统等
5. 符合标准：GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》，GB/T 28046-2011《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》
	200
	米
	2.00 

	30
	电气类
	网线水晶头
	通用   六类
	类型：RJ45（8P8C），8针8触点。
关键结构：内部带分隔/隔离柱（或上下分层设计）。
适用线径：适配 23AWG（约0.52–0.57mm），孔径通常约 1.1mm
	80
	个
	0.18 

	31
	电气类
	安全出口指示
	（3w）
	1. 规格：消防应急安全出口标志灯，壁挂式安装，功率3W
2. 材质：PC阻燃外壳，亚克力透光面板，丝印安全出口标识
3. 电气参数：额定电压220V~，应急功率3W，色温6000K白光
4. 性能：主电源断电后自动切换应急模式，应急续航时间≥90min，标识亮度≥50cd/㎡，可视距离≥30m
5. 适配场景：医院安全出口、疏散通道指示，符合消防应急照明和疏散指示系统技术标准GB 51309-2018
	16
	个
	13.90 

	32
	电气类
	尼龙扎带
	中号3*200
	1. 规格：中号尼龙扎带，3*200mm，国标
2. 材质：UL94 V2级阻燃尼龙66材质，耐候性改良
3. 性能：抗拉强度≥80N，耐温范围-40℃~85℃，阻燃、防潮、耐腐蚀，自锁式设计，安装便捷，适配医院布线、管路绑扎、设备固定等场景
4. 符合标准：GB/T 23045-2008《电气安装用电缆扎带》，UL 62275《电缆管理-电缆扎带和附件》
	100
	包
	8.91 

	33
	电气类
	紫外线灯
	T8/36W
	1. 规格：T8 36W紫外线杀菌灯，医用级
2. 电气参数：额定电压220V~50Hz，功率36W，紫外线波长253.7nm，杀菌效率≥99%，灯头G13
3. 材质：高透石英玻璃灯管，钨丝电极，无臭氧/有臭氧可选，适配医院病房、手术室、库房、机房等空间杀菌消毒
4. 性能：快速杀菌，无残留，寿命≥8000小时，防潮防尘，适配医院消杀环境
5. 符合标准：GB 19258-2003《紫外线杀菌灯》，GB/T 2828.1-2012《计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划》
	20
	根
	55.00 

	34
	管道类
	不锈钢水管
	DN15
	1. 规格：DN15（1/2寸）304不锈钢给水管，国标
2. 材质：304食品级不锈钢，壁厚0.8mm，外径21.3mm
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.6MPa，卫生级无有害物质，适配医院供水、二次供水、净水系统等
4. 连接方式：卡压式、螺纹式、焊接式可选，安装便捷，密封性好
5. 符合标准：GB/T 12771-2008《流体输送用不锈钢焊接钢管》，GB 19228.1-2011《不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件》
	100
	米
	25.00 

	35
	管道类
	不锈钢水管直接（包括带牙）
	DN15
	1.规格：DN15（1/2 寸）304 不锈钢水管等径三通，国标，带 G1/2 内牙螺纹
2.材质：304 食品级不锈钢；管件本体壁厚≥1.2mm，配套连接管材壁厚 0.8mm，螺纹规格 G1/2 寸
3.性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.6MPa，密封性好，连接牢固，适配医院给水管道分流连接
4.符合标准：GB/T 12771‑2008《流体输送用不锈钢焊接钢管》，GB/T 19228.1‑2011《不锈钢卡压式管件组件 第 1 部分：卡压式管件》
	24
	个
	7.00 

	36
	管道类
	不锈钢水管弯头（包括带牙）
	DN15
	1. 规格：DN15（1/2寸）304不锈钢水管弯头，90度，国标，带牙/不带牙可选
2.材质：304 食品级不锈钢；管件本体壁厚≥1.2mm，配套连接管材壁厚 0.8mm，螺纹规格 G1/2 寸
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.6MPa，密封性好，连接牢固，适配医院供水管道转向连接
4. 符合标准：GB/T 12771-2008《流体输送用不锈钢焊接钢管》，GB 19228.1-2011《不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件》
	24
	个
	11.00 

	37
	管道类
	不锈钢水管三通（包括带牙）
	DN15
	1. 规格：DN15（1/2寸）304不锈钢水管三通，等径，国标，带牙/不带牙可选
2.材质：304 食品级不锈钢；管件本体壁厚≥1.2mm，配套连接管材壁厚 0.8mm，螺纹规格 G1/2 寸
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.6MPa，密封性好，连接牢固，适配医院供水管道分支连接
4. 符合标准：GB/T 12771-2008《流体输送用不锈钢焊接钢管》，GB 19228.1-2011《不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件》
	24
	个
	16.00 

	38
	管道类
	不锈钢水管活结球阀（包括带牙）
	DN15
	1. 规格：DN15（1/2寸）304不锈钢活结球阀，国标，带牙
2. 材质：304食品级不锈钢，铜球芯，PTFE密封件，螺纹规格G1/2寸
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.6MPa，开关灵活，密封性好，带活结设计，安装维护便捷，适配医院供水管道通断控制
4. 符合标准：GB/T 12771-2008《流体输送用不锈钢焊接钢管》，GB/T 26465-2011《消防阀门通用技术条件》
	8
	个
	10.00 

	39
	管道类
	不锈钢水管
	DN20
	1. 规格：DN20（3/4寸）304不锈钢给水管，国标
2. 材质：304食品级不锈钢，壁厚1.0mm，外径26.9mm
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.6MPa，卫生级无有害物质，适配医院供水、二次供水、净水系统等
4. 连接方式：卡压式、螺纹式、焊接式可选，安装便捷，密封性好
4. 符合标准：GB/T 12771-2008《流体输送用不锈钢焊接钢管》，GB 19228.1-2011《不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件》
	100
	米
	28.00 

	40
	管道类
	不锈钢水管直接（包括带牙）
	DN20
	1. 规格：DN20（3/4寸）304不锈钢水管直接，国标，带牙/不带牙可选
2. 材质：304食品级不锈钢，壁厚1.0mm，螺纹规格G3/4寸
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.6MPa，密封性好，连接牢固，适配医院供水管道连接
4. 符合标准：GB/T 12771-2008《流体输送用不锈钢焊接钢管》，GB 19228.1-2011《不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件》
	24
	个
	13.00 

	41
	管道类
	不锈钢水管弯头（包括带牙）
	DN20
	1. 规格：DN20（3/4寸）304不锈钢水管弯头，90度，国标，带牙/不带牙可选
2. 材质：304食品级不锈钢，壁厚1.0mm，螺纹规格G3/4寸
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.6MPa，密封性好，连接牢固，适配医院供水管道转向连接
4. 符合标准：GB/T 12771-2008《流体输送用不锈钢焊接钢管》，GB 19228.1-2011《不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件》
	24
	个
	16.00 

	42
	管道类
	不锈钢水管三通（包括带牙）
	DN20
	1. 规格：DN20（3/4寸）304不锈钢水管三通，等径，国标，带牙/不带牙可选
2. 材质：304食品级不锈钢，壁厚1.0mm，螺纹规格G3/4寸
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.6MPa，密封性好，连接牢固，适配医院供水管道分支连接
4. 符合标准：GB/T 12771-2008《流体输送用不锈钢焊接钢管》，GB 19228.1-2011《不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件》
	24
	个
	24.00 

	43
	管道类
	不锈钢水管活结球阀（包括带牙）
	DN20
	1. 规格：DN20（3/4寸）304不锈钢活结球阀，国标，带牙
2. 材质：304食品级不锈钢，铜球芯，PTFE密封件，螺纹规格G3/4寸
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.6MPa，开关灵活，密封性好，带活结设计，安装维护便捷，适配医院供水管道通断控制
4. 符合标准：GB/T 12771-2008《流体输送用不锈钢焊接钢管》，GB/T 26465-2011《消防阀门通用技术条件》
	8
	个
	13.18 

	44
	管道类
	PPR管
	DN15
	1. 规格：DN15（1/2寸）PPR给水管，S5系列，国标
2. 材质：无规共聚聚丙烯（PPR），壁厚2.0mm，外径20mm
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温（长期使用温度70℃），承压能力≥1.0MPa，卫生级无有害物质，保温隔热，适配医院供水、净水系统等
4. 连接方式：热熔连接，安装便捷，密封性好，永不渗漏
4. 符合标准：GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》，GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》
	10
	米
	6.00 

	45
	管道类
	PPR直接（包括带牙）
	DN15
	1. 规格：DN15（1/2寸）PPR水管直接，国标，带牙/不带牙可选
2. 材质：无规共聚聚丙烯（PPR），壁厚2.0mm，螺纹规格G1/2寸
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.0MPa，密封性好，连接牢固，适配医院供水管道连接
4. 符合标准：GB/T 18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》，GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》
	6
	个
	5.00 

	46
	管道类
	PPR弯头（包括带牙）
	DN15
	1. 规格：DN15（1/2寸）PPR水管弯头，90度，国标，带牙/不带牙可选
2. 材质：无规共聚聚丙烯（PPR），壁厚2.0mm，螺纹规格G1/2寸
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.0MPa，密封性好，连接牢固，适配医院供水管道转向连接
4. 符合标准：GB/T 18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》，GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》
	6
	个
	6.00 

	47
	管道类
	PPR三通（包括带牙）
	DN15
	1. 规格：DN15（1/2寸）PPR水管三通，等径，国标，带牙/不带牙可选
2. 材质：无规共聚聚丙烯（PPR），壁厚2.0mm，螺纹规格G1/2寸
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.0MPa，密封性好，连接牢固，适配医院供水管道分支连接
4. 符合标准：GB/T 18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》，GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》
	6
	个​
	8.00 

	48
	管道类
	PPR活结球阀（包括带牙）
	DN15
	1. 规格：DN15（1/2寸）PPR活结球阀，国标，带牙
2. 材质：无规共聚聚丙烯（PPR），铜球芯，PTFE密封件，螺纹规格G1/2寸
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.0MPa，开关灵活，密封性好，带活结设计，安装维护便捷，适配医院供水管道通断控制
4. 符合标准：GB/T 18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》，GB/T 26465-2011《消防阀门通用技术条件》
	4
	个
	45.00 

	49
	管道类
	PPR管
	DN20
	1. 规格：DN20（3/4寸）PPR给水管，S5系列，国标
2. 材质：无规共聚聚丙烯（PPR），壁厚2.3mm，外径25mm
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温（长期使用温度70℃），承压能力≥1.0MPa，卫生级无有害物质，保温隔热，适配医院供水、净水系统等
4. 连接方式：热熔连接，安装便捷，密封性好，永不渗漏
4. 符合标准：GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》，GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》
	10
	米
	8.00 

	50
	管道类
	PPR直接（包括带牙）
	DN20
	1. 规格：DN20（3/4寸）PPR水管直接，国标，带牙/不带牙可选
2. 材质：无规共聚聚丙烯（PPR），壁厚2.3mm，螺纹规格G3/4寸
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.0MPa，密封性好，连接牢固，适配医院供水管道连接
4. 符合标准：GB/T 18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》，GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》
	6
	个
	5.80 

	51
	管道类
	PPR弯头（包括带牙）
	DN20
	1. 规格：DN20（3/4寸）PPR水管弯头，90度，国标，带牙/不带牙可选
2. 材质：无规共聚聚丙烯（PPR），壁厚2.3mm，螺纹规格G3/4寸
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.0MPa，密封性好，连接牢固，适配医院供水管道转向连接
4. 符合标准：GB/T 18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》，GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》
	6
	个
	7.00 

	52
	管道类
	PPR三通（包括带牙）
	DN20
	1. 规格：DN20（3/4寸）PPR水管三通，等径，国标，带牙/不带牙可选
2. 材质：无规共聚聚丙烯（PPR），壁厚2.3mm，螺纹规格G3/4寸
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.0MPa，密封性好，连接牢固，适配医院供水管道分支连接
4. 符合标准：GB/T 18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》，GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》
	6
	个​
	10.00 

	53
	管道类
	PPR活结球阀（包括带牙）
	DN20
	1. 规格：DN20（3/4寸）PPR活结球阀，国标，带牙
2. 材质：无规共聚聚丙烯（PPR），铜球芯，PTFE密封件，螺纹规格G3/4寸
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐高温，承压能力≥1.0MPa，开关灵活，密封性好，带活结设计，安装维护便捷，适配医院供水管道通断控制
4. 符合标准：GB/T 18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》，GB/T 26465-2011《消防阀门通用技术条件》
	4
	个
	55.00 

	54
	管道类
	PVC管75*1.0mpa
	75*1.0mpa
	1. 规格：DN75 PVC-U给水管，压力等级1.0MPa，国标
2. 材质：硬聚氯乙烯（PVC-U），壁厚2.3mm，外径75mm
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐候性好，承压能力≥1.0MPa，内壁光滑，流体阻力小，适配医院排水、排污、雨水系统等
4. 连接方式：承插式粘接，安装便捷，密封性好
5. 符合标准：GB/T 10002.1-2006《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》，GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》
	40
	米
	15.00 

	55
	管道类
	PVC直接dn75
	直接dn75
	1. 规格：DN75 PVC-U水管直接，国标
2. 材质：硬聚氯乙烯（PVC-U），壁厚2.3mm
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐候性好，承压能力≥1.0MPa，密封性好，连接牢固，适配医院排水、排污管道连接
4. 符合标准：GB/T 10002.2-2006《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》，GB/T 5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》
	16
	个
	1.40 

	56
	管道类
	PVC弯头dn75
	弯头dn75
	1. 规格：DN75 PVC-U水管弯头，90度，国标
2. 材质：硬聚氯乙烯（PVC-U），壁厚2.3mm
3. 性能：耐腐蚀、耐酸碱、耐候性好，承压能力≥1.0MPa，密封性好，连接牢固，适配医院排水、排污管道转向连接
4. 符合标准：GB/T 10002.2-2006《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》，GB/T 5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》
	16
	个​
	3.50 

	57
	管道类
	PVC三通dn75
	三通dn75
	公称通径：DN75。
外径：约75mm。
承插深度：约36–40mm。
常见类型：正三通（T型）、斜三通（45°/Y型，排水防堵）、异径三通（如75×50）
	16
	个​
	5.10 

	58
	管道类
	铜球阀
	dn15
	1. 规格：DN15黄铜球阀，内螺纹连接，适配PN16压力等级
2. 材质：主体采用H59黄铜锻造，球芯采用不锈钢304，阀杆采用黄铜，密封件采用聚四氟乙烯
3. 性能：公称压力1.6MPa，工作温度-20℃~120℃，密封性能优良，开关力矩小，耐腐蚀
4. 适用介质：水、气、油等非腐蚀性介质，适配医院二次供水、暖通管道系统
4. 执行标准：符合工业阀门 球阀 GB/T 12237-2007
	8
	个​
	28.00 

	59
	管道类
	铜球阀
	dn20
	1. 规格：DN20黄铜球阀，内螺纹连接，适配PN16压力等级
2. 材质：主体采用H59黄铜锻造，球芯采用不锈钢304，阀杆采用黄铜，密封件采用聚四氟乙烯
3. 性能：公称压力1.6MPa，工作温度-20℃~120℃，密封性能优良，开关力矩小，耐腐蚀
4. 适用介质：水、气、油等非腐蚀性介质，适配医院二次供水、暖通管道系统
4. 执行标准：符合工业阀门 球阀 GB/T 12237-2007
	8
	个​
	35.00 

	60
	管道类
	截止阀
	dn15
	1. 规格：DN15黄铜截止阀，内螺纹连接，适配PN16压力等级
2. 材质：主体采用H59黄铜锻造，阀瓣采用不锈钢304，阀杆采用黄铜，密封件采用聚四氟乙烯
3. 性能：公称压力1.6MPa，工作温度-20℃~120℃，截止性能好，密封可靠，耐腐蚀
4. 适用介质：水、气、油等非腐蚀性介质，适配医院给排水、暖通管道系统
4. 执行标准：符合工业阀门 截止阀 GB/T 12233-2006
	8
	个​
	28.00 

	61
	管道类
	截止阀
	dn20
	1. 规格：DN20黄铜截止阀，内螺纹连接，适配PN16压力等级
2. 材质：主体采用H59黄铜锻造，阀瓣采用不锈钢304，阀杆采用黄铜，密封件采用聚四氟乙烯
3. 性能：公称压力1.6MPa，工作温度-20℃~120℃，截止性能好，密封可靠，耐腐蚀
4. 适用介质：水、气、油等非腐蚀性介质，适配医院给排水、暖通管道系统
4. 执行标准：符合工业阀门 截止阀 GB/T 12233-2006
	8
	个​
	45.00 

	62
	管道类
	地漏
	dn50
	1. 规格：DN50不锈钢地漏，防臭防虫设计，适配PVC50管道
2. 材质：主体采用不锈钢304，过滤网采用不锈钢，防臭芯采用硅胶材质
3. 性能：排水流量≥1.0L/s，防臭、防虫、防返水，耐腐蚀，耐高温，清理方便
4. 执行标准：符合建筑排水用地漏 GB/T 27710-2011
	16
	个
	24.00 

	63
	门窗类
	合页
	4*3*3.0
	1. 规格：4寸*3寸*3.0mm厚度不锈钢合页，适配门厚度35-45mm
2. 材质：主体采用不锈钢304，轴承采用铜质，防锈耐腐蚀
3. 性能：开启角度0-180°，开合次数≥50000次，承重≥80kg/片，运行无噪音
4. 执行标准：符合家具五金 合页 QB/T 2697-2013
	35
	副
	16.00 

	64
	门窗类
	窗锁（玻璃幕墙）
	双点锁固定（点锁距离90cm-95cm）
	1. 规格：玻璃幕墙双点窗锁，锁点距离90-95cm，适配断桥铝/玻璃幕墙平开窗
2. 材质：锁体采用铝合金型材，锁点采用不锈钢304，传动杆采用镀锌钢
3. 性能：锁闭行程≥20mm，抗风压性能≥3000Pa，防撬防盗，开合顺畅
4. 适配场景：医院玻璃幕墙窗户、断桥铝平开窗锁闭，符合建筑幕墙、门窗通用技术条件GB/T 31433-2015
5. 执行标准：符合建筑门窗锁具 QB/T 2474-2017
	24
	个
	43.00 

	65
	门窗类
	门吸普通
	8cm
	1. 规格：8cm长度不锈钢门吸，墙装/地装两用
2. 材质：主体采用不锈钢304，磁吸采用高强度钕铁硼磁铁，防撞垫采用橡胶
3. 性能：磁吸拉力≥80N，防撞缓冲，门开启角度≥90°，限位固定，防止门碰撞墙体
4. 执行标准：符合建筑门窗五金件 门吸 JG/T 455-2014
	
	
	

	66
	门窗类
	拉手普通（门）
	14cm
	1. 规格：14cm长度铝合金门拉手，孔距128mm，适配室内门
2. 材质：主体采用铝合金型材，表面阳极氧化处理，防滑耐磨，防锈耐腐蚀
3. 性能：握感舒适，承重≥50kg，安装便捷，适配门厚度35-45mm
4. 执行标准：符合建筑门窗五金件 执手 JG/T 454-2014
	24
	个
	15.00 

	67
	门窗类
	拉手普通（玻璃幕墙窗户）
	底座宽3cm，长10cm，把手长度12cm
	1. 规格：玻璃幕墙窗户执手，底座宽3cm*长10cm，把手长度12cm，适配断桥铝平开窗
2. 材质：主体采用铝合金型材，表面静电喷塑处理，防锈耐腐蚀，防滑握感
3. 性能：传动行程≥15mm，锁闭可靠，开合顺畅，适配玻璃幕墙平开窗安装
4. 适配场景：医院玻璃幕墙窗户、断桥铝平开窗执手，符合建筑幕墙、门窗通用技术条件GB/T 31433-2015
5. 执行标准：符合建筑门窗五金件 执手 JG/T 454-2014
	40
	个
	55.00 

	68
	门窗类
	病房门锁
	通用
	1. 规格：医院病房门专用锁，通用型，适配35-45mm厚度门，孔距145mm
2. 材质：锁体采用不锈钢304，锁芯采用铜质，钥匙采用铝合金，防撬防技术开启
3. 性能：锁闭等级C级，防技术开启时间≥10分钟，防暴力破坏，开合次数≥100000次
4. 执行标准：符合建筑门窗锁具 QB/T 2474-2017
	40
	个
	38.00 

	69
	门窗类
	办公室门锁
	通用
	1. 规格：办公室门专用锁，通用型，适配35-45mm厚度门，孔距145mm
2. 材质：锁体采用不锈钢304，锁芯采用铜质，钥匙采用铝合金，防撬防技术开启
3. 性能：锁闭等级C级，防技术开启时间≥10分钟，防暴力破坏，开合次数≥100000次
4. 执行标准：符合建筑门窗锁具 QB/T 2474-2017
	15
	套
	75.00 

	70
	门窗类
	玻璃胶（白色）
	（白色）
	1. 规格：白色中性硅酮耐候玻璃胶，300ml支装，适配门窗、玻璃、密封
2. 材质：中性硅酮密封胶，不含甲醛，环保无毒，适配医院室内环境
3. 性能：表干时间≤10分钟，实干时间≤24小时，拉伸强度≥1.0MPa，位移能力±20%，耐候、耐紫外线、防水防潮
4. 执行标准：符合硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017
	10
	套​
	75.00 

	71
	门窗类
	玻璃胶（透明）
	（透明）
	1. 规格：透明中性硅酮耐候玻璃胶，300ml支装，适配玻璃、阳光房、透明接缝
2. 材质：中性硅酮密封胶，高透明，不含甲醛，环保无毒，适配医院室内环境
3. 性能：表干时间≤10分钟，实干时间≤24小时，透光率≥90%，拉伸强度≥1.0MPa，位移能力±20%，耐候、耐紫外线、防水防潮
4. 执行标准：符合硅酮建筑密封胶 GB/T 14683-2017
	30
	个
	12.00 

	72
	紧固件类
	螺丝多种规格M3.5*16
	通用M3.5*16
	1. 规格：十字槽盘头自攻螺丝，M3.5*16mm，国标GB/T 845
2. 材质：采用碳钢镀锌，防锈耐腐蚀，表面光洁无毛刺
3. 性能：螺纹精度6g，头部硬度≥200HV，拧入力矩≥0.8N·m，适配木质、塑料、薄金属件安装
4. 执行标准：符合十字槽盘头自攻螺钉 GB/T 845-1985
	30
	个
	12.00 

	73
	紧固件类
	螺丝多种规格M3.5*20
	通用M3.5*20
	1. 规格：十字槽盘头自攻螺丝，M3.5*20mm，国标GB/T 845
2. 材质：采用碳钢镀锌，防锈耐腐蚀，表面光洁无毛刺
3. 性能：螺纹精度6g，头部硬度≥200HV，拧入力矩≥0.8N·m，适配木质、塑料、薄金属件安装
4. 执行标准：符合十字槽盘头自攻螺钉 GB/T 845-1985
	4
	包（100颗）
	5.72 

	74
	紧固件类
	螺丝多种规格M3.5*25
	通用M3.5*25
	1. 规格：十字槽盘头自攻螺丝，M3.5*25mm，国标GB/T 845
2. 材质：采用碳钢镀锌，防锈耐腐蚀，表面光洁无毛刺
3. 性能：螺纹精度6g，头部硬度≥200HV，拧入力矩≥0.8N·m，适配木质、塑料、薄金属件安装
4. 执行标准：符合十字槽盘头自攻螺钉 GB/T 845-1985
	4
	包（100颗）
	5.72 

	75
	紧固件类
	螺丝多种规格M4.2*60
	通用M4.2*60
	1. 规格：十字槽盘头自攻螺丝，M4.2*60mm，国标GB/T 845
2. 材质：采用碳钢镀锌，防锈耐腐蚀，表面光洁无毛刺
3. 性能：螺纹精度6g，头部硬度≥200HV，拧入力矩≥1.2N·m，适配木质、厚金属件安装
4. 执行标准：符合十字槽盘头自攻螺钉 GB/T 845-1985
	4
	包（100颗）
	6.53 

	76
	紧固件类
	螺丝多种规格M4.2*80
	通用M4.2*80
	1. 规格：十字槽盘头自攻螺丝，M4.2*80mm，国标GB/T 845
2. 材质：采用碳钢镀锌，防锈耐腐蚀，表面光洁无毛刺
3. 性能：螺纹精度6g，头部硬度≥200HV，拧入力矩≥1.2N·m，适配木质、厚金属件安装
4. 执行标准：符合十字槽盘头自攻螺钉 GB/T 845-1985
	4
	包（100颗）
	11.46 

	77
	卫浴类
	花洒
	DN15
	1. 规格：DN15手持花洒，适配国标4分水管，通用型
2. 材质：花洒主体采用ABS工程塑料，表面镀铬处理，出水嘴采用硅胶材质，防堵塞
3. 性能：出水模式≥3种（雨淋、脉冲、喷雾），工作水压0.1-0.6MPa，流量≥8L/min，耐高低温，防腐蚀
4. 执行标准：符合卫生洁具 淋浴花洒 GB/T 23447-2009
	4
	包（100颗）
	11.46 

	78
	卫浴类
	混水阀
	DN15
	1. 规格：DN15淋浴混水阀，暗装/明装通用，适配国标4分水管
2. 材质：阀体采用H59黄铜锻造，表面镀铬处理，阀芯采用陶瓷阀芯，耐高温耐腐蚀
3. 性能：冷热水混合均匀，温度调节精度±1℃，耐压1.6MPa，防滴漏，使用寿命≥100000次开关
4. 执行标准：符合卫生洁具 淋浴用混水阀 GB/T 23448-2009
	10
	套
	55.00 

	79
	卫浴类
	无障碍扶手多种规格
	通用
	1. 规格：医院无障碍安全扶手，通用型，适配卫生间、走廊、病房安装
2. 材质：主体采用不锈钢304，表面防滑处理，防滑垫采用橡胶材质，防锈耐腐蚀
3. 性能：承重≥150kg，防滑性能优良，安装牢固，适配老人、行动不便者使用，符合无障碍设计规范
4. 执行标准：符合无障碍设施设计通用规范 GB 50763-2012
	5
	套
	280.00 

	80
	卫浴类
	小便池红外感应开关直流
	 DN15
	1. 规格：DN15小便池红外感应冲洗阀，直流供电，适配国标4分水管
2. 材质：阀体采用黄铜材质，表面镀铬处理，红外感应模块采用工业级传感器，防水防潮
3. 性能：感应距离5-15cm可调，感应灵敏度高，防误触，冲洗时间3-8秒可调，工作水压0.1-0.6MPa，直流供电，电池续航≥2年
4. 执行标准：符合建筑便器冲洗阀 GB/T 26730-2011
	20
	套
	22.90 

	81
	卫浴类
	洗手盆水龙头（感应）
	 DN15
	电源：DC 6V（常用4节5号电池）或 DC 4.5V（3节5号）。
功耗：静态极低（≤0.2mW/≤20μA），靠电池能用 1–2年。
感应：红外反射，距离约25–80cm可调，停留2–3秒才启动防误触。
水路：适用水压 0.05–0.6MPa，接口一般 G1/2″（DN15），单次冲水 2–8秒。
环境：温度 0–55℃，防护 IP56左右（防潮防溅）。
	20
	套
	47.00 

	82
	卫浴类
	下水器洗手盆专用
	 DN32带存水弯
	1. 规格：DN32洗手盆下水器，带存水弯，适配国标32mm排水孔，通用型
2. 材质：主体采用不锈钢304/ABS工程塑料，防臭芯采用硅胶材质，防锈耐腐蚀
3. 性能：排水流量≥0.8L/s，防臭、防虫、防返水，密封性能好，不漏水，清理方便
4. 执行标准：符合建筑排水用存水弯 GB/T 26729-2011
	25
	个
	280.00 

	83
	卫浴类
	蹲便器脚踏开关黄铜材质，延时关闭
	 DN20
	1. 规格：DN20接口，适配国标20mm给水管道，脚踏式触发，延时关闭设计
2. 材质：阀体采用H59黄铜锻造，表面镀铬防腐处理，脚踏板采用304不锈钢材质，耐磨抗冲击
3. 性能：工作水压0.1-0.6MPa，耐压强度≥1.6MPa，延时关闭时间3-10秒可调，防滴漏密封设计，脚踏开关使用寿命≥10万次
4. 执行标准：符合《建筑便器冲洗阀》GB/T 26730-2011
	25
	个
	35.00 

	84
	卫浴类
	堵头
	20外牙堵头(通用)
	1. 规格：DN20外牙螺纹堵头，适配国标20mm管道外螺纹，通用型规格
2. 材质：主体采用H59黄铜材质，表面镀铬处理，耐腐蚀、防锈
3. 性能：密封性能优异，耐压≥1.6MPa，防漏水，安装拆卸方便，可重复使用
4. 执行标准：符合《建筑用铜管件》GB/T 11618-1999
	50
	个
	1.00 

	85
	卫浴类
	角阀
	 DN 15
	1. 规格：DN15口径，4分通用规格，90度角式设计，适配国标15mm管道
2. 材质：阀体采用H59黄铜锻造，阀芯采用陶瓷片材质，表面镀铬防腐处理
3. 性能：工作水压0.1-0.6MPa，耐压≥1.6MPa，开关顺滑，密封性能好，防滴漏，使用寿命≥5万次开关
4. 执行标准：符合《建筑用角阀》GB/T 26728-2011
	50
	个
	18.00 

	86
	卫浴类
	金属软管
	60cm
	1. 规格：长度60cm，DN15口径，4分通用规格，两端国标外螺纹接头
2. 材质：管体采用304不锈钢波纹材质，外层PVC防护层，接头采用H59黄铜材质
3. 性能：工作水压0.1-0.6MPa，耐压≥1.6MPa，防爆、防腐蚀、防弯折，密封性能好，不漏水，可灵活弯曲
4. 执行标准：符合《不锈钢波纹软管》GB/T 34527-2017
	30
	根
	8.00 

	87
	卫浴类
	金属软管
	80cm
	1. 规格：长度80cm，DN15口径，4分通用规格，两端国标外螺纹接头
2. 材质：管体采用304不锈钢波纹材质，外层PVC防护层，接头采用H59黄铜材质
3. 性能：工作水压0.1-0.6MPa，耐压≥1.6MPa，防爆、防腐蚀、防弯折，密封性能好，不漏水，可灵活弯曲
4. 执行标准：符合《不锈钢波纹软管》GB/T 34527-2017
	30
	根
	12.00 

	88
	卫浴类
	下水器洗手盆软管
	 DN32带存水弯
	1. 规格：DN32口径，适配国标32mm洗手盆排水孔，带P型存水弯设计
2. 材质：主体采用加厚ABS工程塑料/304不锈钢材质，防臭芯采用食品级硅胶材质
3. 性能：排水流量≥0.7L/s，自带水封防臭、防虫、防返水，密封性能好，不漏水，可拆卸清理，维护方便
4. 执行标准：符合《建筑排水用存水弯》GB/T 26729-2011
	50
	根
	18.00 

	89
	安装类
	 电锤钻头（方头）6*140  
	方头6mm
	1. 规格：方头6mm直径，总长140mm，有效钻孔深度80mm，适配国标电锤夹头
2. 材质：刀头采用硬质合金钨钢材质，杆部采用40Cr合金钢，高频焊接工艺
3. 性能：适配冲击钻/电锤使用，钻孔效率高，耐磨抗冲击，不易断钻，使用寿命长，适合混凝土、砖墙、石材等硬质基材钻孔
4. 执行标准：符合《电锤钻头》GB/T 25635-2010
	8
	根
	5.00 

	90
	安装类
	 电锤钻头（方头）8*160  
	方头
	1. 规格：方头8mm直径，总长160mm，有效钻孔深度100mm，适配国标电锤夹头
2. 材质：刀头采用硬质合金钨钢材质，杆部采用40Cr合金钢，高频焊接工艺
3. 性能：适配冲击钻/电锤使用，钻孔效率高，耐磨抗冲击，不易断钻，使用寿命长，适合混凝土、砖墙、石材等硬质基材钻孔
4. 执行标准：符合《电锤钻头》GB/T 25635-2010
	8
	根
	5.00 

	91
	安装类
	 电锤钻头（方头）10*160  
	方头
	1. 规格：方头10mm直径，总长160mm，有效钻孔深度100mm，适配国标电锤夹头
2. 材质：刀头采用硬质合金钨钢材质，杆部采用40Cr合金钢，高频焊接工艺
3. 性能：适配冲击钻/电锤使用，钻孔效率高，耐磨抗冲击，不易断钻，使用寿命长，适合混凝土、砖墙、石材等硬质基材钻孔
4. 执行标准：符合《电锤钻头》GB/T 25635-2010
	8
	根
	5.00 

	92
	安装类
	 电锤钻头（方头）12*160  
	方头12mm
	1. 规格：方头12mm直径，总长160mm，有效钻孔深度100mm，适配国标电锤夹头
2. 材质：刀头采用硬质合金钨钢材质，杆部采用40Cr合金钢，高频焊接工艺
3. 性能：适配冲击钻/电锤使用，钻孔效率高，耐磨抗冲击，不易断钻，使用寿命长，适合混凝土、砖墙、石材等硬质基材钻孔
4. 执行标准：符合《电锤钻头》GB/T 25635-2010
	8
	根
	5.00 

	93
	安装类
	 电锤钻头（方头）20*460  
	方头
	1. 规格：方头20mm直径，总长460mm，有效钻孔深度350mm，适配国标电锤夹头
2. 材质：刀头采用硬质合金钨钢材质，杆部采用40Cr合金钢，高频焊接工艺
3. 性能：适配重型电锤使用，钻孔效率高，耐磨抗冲击，不易断钻，使用寿命长，适合大孔径、深孔混凝土、砖墙、石材等硬质基材钻孔
4. 执行标准：符合《电锤钻头》GB/T 25635-2010
	4
	根
	28.00 

	94
	安装类
	 麻花钻  
	国标6mm
	1. 规格：国标6mm直径，总长100mm，切削刃长50mm，适配国标手电钻夹头
2. 材质：采用高速钢HSS材质，整体淬火处理，硬度高，耐磨性能好
3. 性能：适配手电钻使用，钻孔精度高，排屑顺畅，不易崩刃，适合金属、木材、塑料等材料钻孔
4. 执行标准：符合《麻花钻》GB/T 6135-2008
	4
	盒
	50.00 

	95
	安装类
	 麻花钻头-4.2  
	国标-4.2 
	1. 规格：国标4.2mm直径，总长75mm，切削刃长35mm，适配国标手电钻夹头
2. 材质：采用高速钢HSS材质，整体淬火处理，硬度高，耐磨性能好
3. 性能：适配手电钻使用，钻孔精度高，排屑顺畅，不易崩刃，适合金属、木材、塑料等材料钻孔，常用于M4螺丝底孔加工
4. 执行标准：符合《麻花钻》GB/T 6135-2008
	20
	根
	1.22 

	96
	安装类
	 麻花钻头-8mm  
	国标-8mm  
	1. 规格：国标8mm直径，总长120mm，切削刃长60mm，适配国标手电钻夹头
2. 材质：采用高速钢HSS材质，整体淬火处理，硬度高，耐磨性能好
3. 性能：适配手电钻使用，钻孔精度高，排屑顺畅，不易崩刃，适合金属、木材、塑料等材料钻孔
4. 执行标准：符合《麻花钻》GB/T 6135-2008
	8
	根
	6.65 

	97
	安装类
	 砂轮打磨片  
	110mm细沙
	1. 规格：直径110mm，厚度1.2mm，内孔直径20mm，细沙粒度P120
2. 材质：采用棕刚玉磨料，纤维增强树脂基结合剂，耐磨、耐热、抗冲击
3. 性能：适配角磨机使用，打磨平整，划痕细腻，不易烧片，打磨效率高，适合金属表面打磨、除锈、抛光
4. 执行标准：符合《砂轮》GB/T 2485-2014
	10
	张
	2.29 

	98
	安装类
	 切割片切瓷砖  
	110mm
	1. 规格：直径110mm，厚度1.5mm，内孔直径20mm，金刚石锯片
2. 材质：刀头采用人造金刚石磨料，基体采用65Mn弹簧钢，焊接工艺牢固
3. 性能：适配角磨机使用，切割锋利，不崩边，不烧片，切割效率高，适合瓷砖、陶瓷、石材等硬质材料切割
4. 执行标准：符合《金刚石锯片》GB/T 11270-2002
	4
	张
	12.90 

	99
	安装类
	 木材切割片  
	110mm
	1. 规格：直径110mm，厚度1.2mm，内孔直径20mm，合金齿锯片
2. 材质：刀齿采用硬质合金钨钢材质，基体采用65Mn弹簧钢，高频焊接工艺
3. 性能：适配角磨机/电圆锯使用，切割锋利，不崩齿，不烧片，切割效率高，适合各类木材、板材切割
4. 执行标准：符合《硬质合金锯片》GB/T 14316-2008
	4
	个
	12.80 

	100
	安装类
	 切割片石材  
	110mm
	1. 规格：直径110mm，厚度1.8mm，内孔直径20mm，金刚石锯片
2. 材质：刀头采用人造金刚石磨料，基体采用65Mn弹簧钢，焊接工艺牢固
3. 性能：适配角磨机使用，切割锋利，不崩边，不烧片，切割效率高，适合大理石、花岗岩、混凝土等石材、硬质材料切割
4. 执行标准：符合《金刚石锯片》GB/T 11270-2002
	4
	张
	12.80 

	101
	安装类
	 6位拖接线板  
	18158/3米
	1. 规格：6位国标五孔插孔，线长3米，额定电压250V~，额定电流10A，额定功率2500W
2. 材质：外壳采用阻燃PC材质，铜片采用高导电镀锡铜，电源线采用国标3*1.0mm²阻燃铜线
3. 性能：带过载保护、总控开关，阻燃防火，防触电保护，插拔顺畅，使用寿命长，符合新国标安全标准
4. 执行标准：符合《家用和类似用途延长线插座》GB 2099.7-2024
	10
	个
	37.99 

	102
	安装类
	 货架1.5m  
	1500*400*2000
	1. 规格：尺寸1500mm（长）*400mm（宽）*2000mm（高），4层结构，层间距可调
2. 材质：立柱采用1.2mm厚冷轧钢板，层板采用0.8mm厚冷轧钢板，表面静电喷塑处理
3. 性能：单层承重≥80kg，整体承重≥320kg，防锈耐腐蚀，安装方便，层板高度可自由调节
4. 执行标准：符合《钢制货架通用技术条件》GB/T 33417-2016
	1
	组
	260.00 

	103
	安装类
	 钥匙串  
	28位无吊牌
	1. 规格：28位钥匙位，整体长度120mm，钥匙环直径30mm，通用型规格
2. 材质：主体采用优质锌合金材质，表面镀铬处理，钥匙环采用不锈钢材质
3. 性能：防锈耐腐蚀，承重能力强，不易变形，钥匙挂载牢固，不易脱落，可同时挂载28把钥匙
4. 执行标准：符合《锁具通用技术条件》GB/T 24674-2009
	4
	个
	20.00 

	104
	安装类
	 钥匙串吊牌  
	配色
	1. 规格：长方形吊牌，尺寸50mm*25mm，带打孔，适配通用钥匙环，多色配色
2. 材质：采用加厚PVC塑料材质，防水、耐磨、不易变形，表面可手写/标记
3. 性能：书写顺滑，不易掉色，防水防油，可重复使用，用于钥匙分类标记，辨识度高
4. 执行标准：符合《办公用品通用技术要求》GB/T 28037-2011
	100
	个
	0.36 

	105
	安装类
	 钥匙柜160位  
	带吊牌
	1. 规格：160位钥匙存储，尺寸600mm*300mm*200mm，带锁闭功能，配钥匙吊牌
2. 材质：柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，表面静电喷塑，钥匙挂钩采用不锈钢材质，锁具采用铜芯防盗锁
3. 性能：防盗安全，收纳容量大，分类清晰，带标签卡槽，可标记钥匙归属，安装方便，壁挂/桌面均可使用
4. 执行标准：符合《钢制文件柜通用技术条件》GB/T 13633-2018
	1
	个
	356.50 

	106
	安装类
	电工胶带 10m
	宽16mm长10米
	1. 规格：宽度16mm，长度10米，厚度0.15mm，电气绝缘专用
2. 材质：基材采用PVC薄膜，胶层采用阻燃丙烯酸压敏胶，阻燃性能达标
3. 性能：绝缘性能优异，耐电压≥600V，阻燃防火，耐高温80℃，耐寒-10℃，粘贴牢固，不易脱落，防水防潮
4. 执行标准：符合《电气绝缘用聚氯乙烯压敏胶带》GB/T 20623-2006
	40
	卷
	1.57 

	107
	安装类
	 防水高压电工绝缘胶带20#  
	宽2cm长5米
	1. 规格：宽度2cm，长度5米，厚度0.2mm，高压绝缘专用
2. 材质：基材采用乙丙橡胶自粘带，胶层采用阻燃自粘胶，阻燃性能达V0级
3. 性能：耐电压≥1000V，绝缘性能优异，防水防潮，耐高温120℃，耐寒-30℃，自粘性强，拉伸强度高，不易断裂
4. 执行标准：符合《电气绝缘用橡胶自粘带》GB/T 14177-2008
	20
	卷
	1.34 

	108
	安装类
	插头三级10A
	三级10A
	1. 规格：三级10A插头，额定电压250V~，额定电流10A，额定功率2500W，国标三孔接地设计
2. 材质：外壳采用阻燃PC材质，插脚采用高导电镀锡铜，内部接线端子采用铜质紧固件
3. 性能：带接地保护，防触电，阻燃防火，插拔顺畅，接触良好，不易发热，使用寿命长，符合新国标安全标准
4. 执行标准：符合《家用和类似用途插头插座》GB 2099.1-2008
	8
	个
	5.00 

	109
	安装类
	插头两级10A
	两级10A
	1. 规格：两级10A插头，额定电压250V~，额定电流10A，额定功率2500W，国标两孔设计
2. 材质：外壳采用阻燃PC材质，插脚采用高导电镀锡铜，内部接线端子采用铜质紧固件
3. 性能：阻燃防火，插拔顺畅，接触良好，不易发热，使用寿命长，符合新国标安全标准
4. 执行标准：符合《家用和类似用途插头插座》GB 2099.1-2008
	8
	个
	2.00 

	110
	安装类
	电工胶带
	宽17mm长12米独立包装
	1. 规格：宽度17mm，长度12米，厚度0.15mm，独立单卷包装
2. 材质：基材采用PVC薄膜，胶层采用阻燃丙烯酸压敏胶，阻燃性能达标
3. 性能：绝缘性能优异，耐电压≥600V，阻燃防火，耐高温80℃，耐寒-10℃，粘贴牢固，不易脱落，防水防潮，独立包装易携带
4. 执行标准：符合《电气绝缘用聚氯乙烯压敏胶带》GB/T 20623-2006
	20
	卷
	3.28 

	111
	安装类
	 PVC胶水  
	500g
	1. 规格：500g瓶装，PVC管道专用胶粘剂，适配国标PVC给排水管道
2. 材质：主要成分为聚氯乙烯树脂、环己酮、丙酮等有机溶剂，环保配方
3. 性能：粘接强度高，固化速度快，密封性能好，耐水压≥1.6MPa，耐腐蚀，耐酸碱，适用于PVC-U、PVC-C管道粘接
4. 执行标准：符合《硬聚氯乙烯（PVC-U）管道系统用胶粘剂》GB/T 5836.2-2018
	2
	瓶
	20.00 

	112
	安装类
	时控开关
	KG316T
	1. 规格：KG316T微电脑时控开关，额定电压220V~，额定电流10A，额定功率2200W，控制精度1秒
2. 材质：外壳采用阻燃ABS材质，内部采用进口芯片，继电器采用大功率铜触点
3. 性能：可设置16组开关时段，循环控制，倒计时功能，断电记忆，阻燃防火，稳定可靠，使用寿命长
4. 执行标准：符合《家用和类似用途自动控制器》GB/T 17884-1999
	8
	个
	51.00 

	113
	安装类
	陶瓷灯头
	E27
	1. 规格：E27国标螺口灯头，额定电压220V~，额定电流2A，适配E27螺口灯泡
2. 材质：主体采用高频陶瓷材质，绝缘性能好，耐高温，导电部件采用高导电铜片
3. 性能：绝缘性能优异，耐高温≥200℃，阻燃防火，接触良好，不易松动，使用寿命长，带防触电保护
4. 执行标准：符合《家用和类似用途灯头》GB 1483.1-2008
	10
	个
	6.00 

	114
	安装类
	铁丝22#
	14# 10KG/圈
	1. 规格：22#/14#镀锌铁丝，直径1.6mm/1.2mm，10KG/圈，国标规格
2. 材质：采用优质低碳钢盘条拉制，表面热镀锌处理，防锈耐腐蚀
3. 性能：抗拉强度高，韧性好，易弯曲，不易断裂，镀锌层均匀，防锈性能优异
4. 执行标准：符合《一般用途低碳钢丝》GB/T 1499-2008
	2
	圈
	88.00 

	115
	安装类
	铁丝16#
	16# 5.5KG/圈
	1. 规格：16#镀锌铁丝，直径1.0mm，4.5KG/圈，国标规格
2. 材质：采用优质低碳钢盘条拉制，表面热镀锌处理，防锈耐腐蚀
3. 性能：抗拉强度高，韧性好，易弯曲，不易断裂，镀锌层均匀，防锈性能优异
4. 执行标准：符合《一般用途低碳钢丝》GB/T 1499-2008
	2
	圈
	79.00 

	116
	安装类
	 膨胀挂钩
	6mm
	1. 规格：M6膨胀挂钩，适配6mm直径钻头，膨胀管直径10mm，国标规格
2. 材质：膨胀管采用优质尼龙PA66材质，螺杆、挂钩采用304不锈钢材质，防锈耐腐蚀
3. 性能：膨胀拉力≥20N，剪切力≥10N，固定牢固，不易松动，安装方便，适用于混凝土、砖墙、石膏板等基材
4. 执行标准：符合《膨胀螺栓》GB/T 22795-2008
	20
	颗
	0.70 

	117
	安装类
	 膨胀螺丝12*100  
	12*100
	1. 规格：M12*100膨胀螺丝，适配12mm直径钻头，膨胀管直径18mm，总长100mm，国标规格
2. 材质：膨胀管采用优质尼龙PA66材质，螺杆、螺母、垫圈采用8.8级碳钢，表面镀锌处理
3. 性能：膨胀拉力≥50N，剪切力≥25N，固定牢固，承重能力强，不易松动，安装方便，适用于混凝土、砖墙等硬质基材
4. 执行标准：符合《膨胀螺栓》GB/T 22795-2008
	20
	颗
	1.64 

	118
	安装类
	 钻尾螺丝4.8*30  
	六角100个
	1. 规格：ST4.8*30六角钻尾螺丝，总长30mm，螺纹直径4.8mm，100个/包，国标规格
2. 材质：采用优质碳钢，表面镀锌钝化处理，防锈耐腐蚀，钻尾采用硬质合金钻头
3. 性能：无需预钻孔，可直接钻穿钢板、木材、塑料等材料，自攻自钻，固定牢固，不易松动，施工效率高
4. 执行标准：符合《自钻自攻螺钉》GB/T 15856.1-2002
	2
	包
	21.40 

	119
	安装类
	镀锌膨胀螺丝M10*80
	M10*80，10个/包
	1. 规格：M10*80镀锌膨胀螺丝，适配10mm直径钻头，膨胀管直径14mm，总长80mm，10个/包，国标规格
2. 材质：膨胀管采用优质尼龙PA66材质，螺杆、螺母、垫圈采用4.8级碳钢，表面热镀锌处理
3. 性能：膨胀拉力≥30N，剪切力≥15N，固定牢固，承重能力强，不易松动，安装方便，适用于混凝土、砖墙等硬质基材
4. 执行标准：符合《膨胀螺栓》GB/T 22795-2008
	5
	包
	8.26 

	120
	安装类
	镀锌膨胀螺丝M8*80
	M8*80，10个/包
	1. 规格：M8*80镀锌膨胀螺丝，适配8mm直径钻头，膨胀管直径12mm，总长80mm，10个/包，国标规格
2. 材质：膨胀管采用优质尼龙PA66材质，螺杆、螺母、垫圈采用4.8级碳钢，表面热镀锌处理
3. 性能：膨胀拉力≥25N，剪切力≥12N，固定牢固，承重能力强，不易松动，安装方便，适用于混凝土、砖墙等硬质基材
4. 执行标准：符合《膨胀螺栓》GB/T 22795-2008
	5
	包
	5.60 

	121
	安装类
	膨胀挂钩M8
	M8，10个/包
	1. 规格：M8膨胀挂钩，适配8mm直径钻头，膨胀管直径12mm，10个/包，国标规格
2. 材质：膨胀管采用优质尼龙PA66材质，螺杆、挂钩采用304不锈钢材质，防锈耐腐蚀
3. 性能：膨胀拉力≥30N，剪切力≥15N，固定牢固，不易松动，安装方便，适用于混凝土、砖墙、石膏板等基材
4. 执行标准：符合《膨胀螺栓》GB/T 22795-2008
	4
	包
	11.10 

	122
	安装类
	水泥钢钉30mm
	30mm（0.5kg/盒，约250颗）
	1. 规格：30mm水泥钢钉，直径3.0mm，总长30mm，0.5kg/盒，约250颗，国标规格
2. 材质：采用优质45#碳钢，整体淬火处理，硬度高，耐磨抗冲击
3. 性能：可直接钉入混凝土、砖墙、石材等硬质基材，固定牢固，不易弯曲断裂，施工方便
4. 执行标准：符合《钢钉》GB/T 27704-2011
	5
	盒
	12.00 

	123
	安装类
	塑料线卡16mm
	16mm（100颗/包）
	1. 规格：16mm塑料线卡，适配16mm直径线缆，100颗/包，国标规格
2. 材质：采用优质PE塑料材质，韧性好，耐磨，不易老化，钢钉采用镀锌碳钢
3. 性能：线缆固定牢固，不易脱落，绝缘性能好，防水防潮，安装方便，适用于墙面、地面线缆固定
4. 执行标准：符合《建筑用塑料线槽》GB/T 19214.1-2003
	2
	包
	11.00 

	124
	安装类
	塑料线卡6mm
	6mm（100颗/包）
	1. 规格：6mm塑料线卡，适配6mm直径线缆，100颗/包，国标规格
2. 材质：采用优质PE塑料材质，韧性好，耐磨，不易老化，钢钉采用镀锌碳钢
3. 性能：线缆固定牢固，不易脱落，绝缘性能好，防水防潮，安装方便，适用于墙面、地面线缆固定
4. 执行标准：符合《建筑用塑料线槽》GB/T 19214.1-2003
	2
	包
	3.10 

	125
	安装类
	塑料线卡8mm
	8mm（100颗/包）
	1. 规格：8mm塑料线卡，适配8mm直径线缆，100颗/包，国标规格
2. 材质：采用优质PE塑料材质，韧性好，耐磨，不易老化，钢钉采用镀锌碳钢
3. 性能：线缆固定牢固，不易脱落，绝缘性能好，防水防潮，安装方便，适用于墙面、地面线缆固定
4. 执行标准：符合《建筑用塑料线槽》GB/T 19214.1-2003
	2
	包
	4.00 

	126
	安装类
	扎带4*200
	4*200
	1. 规格：4*200mm尼龙扎带，宽度4mm，长度200mm，100根/包，国标规格
2. 材质：采用尼龙PA66材质，阻燃等级V2级，耐酸碱，耐腐蚀，耐高低温
3. 性能：捆扎牢固，不易松动，抗拉强度≥20N，自锁式设计，安装方便，可重复使用
4. 执行标准：符合《尼龙扎带》GB/T 23025-2008
	4
	包
	8.00 

	127
	安装类
	扎带5*300
	5*300
	1. 规格：5*300mm尼龙扎带，宽度5mm，长度300mm，100根/包，国标规格
2. 材质：采用尼龙PA66材质，阻燃等级V2级，耐酸碱，耐腐蚀，耐高低温
3. 性能：捆扎牢固，不易松动，抗拉强度≥30N，自锁式设计，安装方便，可重复使用
4. 执行标准：符合《尼龙扎带》GB/T 23025-2008
	4
	包
	12.00 

	128
	安装类
	扎带8*500
	8*500
	1. 规格：8*500mm尼龙扎带，宽度8mm，长度500mm，100根/包，国标规格
2. 材质：采用尼龙PA66材质，阻燃等级V2级，耐酸碱，耐腐蚀，耐高低温
3. 性能：捆扎牢固，不易松动，抗拉强度≥50N，自锁式设计，安装方便，可重复使用
4. 执行标准：符合《尼龙扎带》GB/T 23025-2008
	2
	包
	16.57 

	129
	安装类
	 铆钉4*20  
	4*16
	1. 规格：4*16mm抽芯铆钉，直径4mm，总长16mm，适配4mm钻头，国标规格
2. 材质：钉体采用铝合金材质，钉芯采用碳钢材质，表面镀锌处理
3. 性能：铆接牢固，密封性好，不易松动，抗振动，耐腐蚀，安装方便，适用于金属、木材、塑料等材料铆接
4. 执行标准：符合《抽芯铆钉》GB/T 12614.1-2004
	2
	盒
	35.00 

	130
	安装类
	 铆钉5*20  
	国标5*20
	1. 规格：5*20mm抽芯铆钉，直径5mm，总长20mm，适配5mm钻头，国标规格
2. 材质：钉体采用铝合金材质，钉芯采用碳钢材质，表面镀锌处理
3. 性能：铆接牢固，密封性好，不易松动，抗振动，耐腐蚀，安装方便，适用于金属、木材、塑料等材料铆接
4. 执行标准：符合《抽芯铆钉》GB/T 12614.1-2004
	2
	盒
	45.00 

	131
	安装类
	砂纸 A4
	A4；60目-2000目
	1. 规格：A4尺寸砂纸，230mm*280mm，粒度60目-2000目可选，干湿两用
2. 材质：采用优质碳化硅/氧化铝磨料，基材采用高强度牛皮纸，耐水耐撕
3. 性能：打磨效果好，砂粒均匀，不易脱落，干湿两用，适合金属、木材、石材、漆面的打磨、抛光
4. 执行标准：符合《砂纸》GB/T 15342-2012
	8
	张
	1.00 

	132
	安装类
	 松动剂  
	450ml
	1. 规格：450ml瓶装，多功能螺栓松动剂，除锈、润滑、防锈多功能
2. 材质：采用石油馏分、除锈剂、润滑剂、推进剂等环保配方，无腐蚀性
3. 性能：渗透力强，可快速渗透到螺栓、螺母、轴承的锈蚀缝隙中，松动锈蚀部件，同时具备润滑、防锈、防潮功能，适用于金属、机械部件
4. 执行标准：符合《多功能防锈润滑剂》NB/SH/T 0027-2010
	4
	瓶
	28.00 

	133
	保洁类
	尼龙扎带（医废扎口）
	1包100根
	1. 规格：5*300mm医废专用尼龙扎带，宽度5mm，长度300mm，100根/包，自锁式设计
2. 材质：采用食品级尼龙PA66材质，阻燃等级V0级，耐酸碱、耐腐蚀、耐高低温，符合医用卫生标准
3. 性能：捆扎牢固，不易松动，抗拉强度≥30N，防断裂，密封性好，可快速扎紧医疗废物袋口，防止泄漏、异味扩散
4. 执行标准：符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》、《尼龙扎带》GB/T 23025-2008
	90
	包
	18.00 

	134
	保洁类
	含氯测试纸
	0-1000mg  100片/盒
	1. 规格：测试范围0-1000mg/L，100片/盒，单片独立包装，比色卡配套
2. 材质：采用优质滤纸基材，浸渍含氯指示剂，化学试剂稳定，保质期长
3. 性能：检测精度高，反应速度快，1-3秒即可出结果，比色清晰，易判读，可快速检测含氯消毒剂的有效浓度
4. 执行标准：符合《消毒剂有效成分测定方法》GB/T 26369-2020
	50
	本
	56.00 

	135
	电气类
	1P空开 16a  
	1P空开 16a  
	1. 规格：1P单极空开，额定电压220V~，额定电流16A，分断能力6000A，国标规格
2. 材质：外壳采用阻燃DMC材质，内部采用高导电紫铜，触头采用银合金，灭弧室采用金属栅片结构
3. 性能：过载保护、短路保护双重功能，脱扣器动作灵敏，分断速度快，阻燃防火，稳定可靠，使用寿命长
4. 执行标准：符合《低压断路器》GB/T 10963.1-2005
	10
	个
	10.30 

	136
	电气类
	1P空开 32a 
	1P空开 32a 
	1. 规格：1P单极空开，额定电压220V~，额定电流32A，分断能力6000A，国标规格
2. 材质：外壳采用阻燃DMC材质，内部采用高导电紫铜，触头采用银合金，灭弧室采用金属栅片结构
3. 性能：过载保护、短路保护双重功能，脱扣器动作灵敏，分断速度快，阻燃防火，稳定可靠，使用寿命长
4. 执行标准：符合《低压断路器》GB/T 10963.1-2005
	10
	个
	12.00 

	137
	电气类
	1P空开 63a
	1P空开 63a
	1. 规格：1P单极空开，额定电压220V~，额定电流63A，分断能力6000A，国标规格
2. 材质：外壳采用阻燃DMC材质，内部采用高导电紫铜，触头采用银合金，灭弧室采用金属栅片结构
3. 性能：过载保护、短路保护双重功能，脱扣器动作灵敏，分断速度快，阻燃防火，稳定可靠，使用寿命长
4. 执行标准：符合《低压断路器》GB/T 10963.1-2005
	3
	个
	15.00 

	138
	电气类
	2P空开 16a
	2P空开 16a
	1. 规格：2P两极空开，额定电压220V~，额定电流16A，分断能力6000A，国标规格
2. 材质：外壳采用阻燃DMC材质，内部采用高导电紫铜，触头采用银合金，灭弧室采用金属栅片结构
3. 性能：过载保护、短路保护双重功能，两极同步分断，脱扣器动作灵敏，分断速度快，阻燃防火，稳定可靠，使用寿命长
4. 执行标准：符合《低压断路器》GB/T 10963.1-2005
	10
	个
	24.00 

	139
	电气类
	2P空开 32a
	2P空开 32a
	1. 规格：2P两极空开，额定电压220V~，额定电流32A，分断能力6000A，国标规格
2. 材质：外壳采用阻燃DMC材质，内部采用高导电紫铜，触头采用银合金，灭弧室采用金属栅片结构
3. 性能：过载保护、短路保护双重功能，两极同步分断，脱扣器动作灵敏，分断速度快，阻燃防火，稳定可靠，使用寿命长
4. 执行标准：符合《低压断路器》GB/T 10963.1-2005
	10
	个
	26.00 

	140
	电气类
	2P空开 63a
	2P空开 63a
	1. 规格：2P两极空开，额定电压220V~，额定电流63A，分断能力6000A，国标规格
2. 材质：外壳采用阻燃DMC材质，内部采用高导电紫铜，触头采用银合金，灭弧室采用金属栅片结构
3. 性能：过载保护、短路保护双重功能，两极同步分断，脱扣器动作灵敏，分断速度快，阻燃防火，稳定可靠，使用寿命长
4. 执行标准：符合《低压断路器》GB/T 10963.1-2005
	3
	个
	28.00 

	141
	电气类
	3P空开 16a
	3P空开 16a
	1. 规格：3P三极空开，额定电压380V~，额定电流16A，分断能力6000A，国标规格
2. 材质：外壳采用阻燃DMC材质，内部采用高导电紫铜，触头采用银合金，灭弧室采用金属栅片结构
3. 性能：过载保护、短路保护双重功能，三极同步分断，脱扣器动作灵敏，分断速度快，阻燃防火，稳定可靠，使用寿命长
4. 执行标准：符合《低压断路器》GB/T 10963.1-2005
	10
	个
	32.00 

	142
	电气类
	3P空开 32a
	3P空开 32a
	1. 规格：3P三极空开，额定电压380V~，额定电流32A，分断能力6000A，国标规格
2. 材质：外壳采用阻燃DMC材质，内部采用高导电紫铜，触头采用银合金，灭弧室采用金属栅片结构
3. 性能：过载保护、短路保护双重功能，三极同步分断，脱扣器动作灵敏，分断速度快，阻燃防火，稳定可靠，使用寿命长
4. 执行标准：符合《低压断路器》GB/T 10963.1-2005
	10
	个
	34.00 

	143
	电气类
	3P空开 63a
	3P空开 63a
	1. 规格：3P三极空开，额定电压380V~，额定电流63A，分断能力6000A，国标规格
2. 材质：外壳采用阻燃DMC材质，内部采用高导电紫铜，触头采用银合金，灭弧室采用金属栅片结构
3. 性能：过载保护、短路保护双重功能，三极同步分断，脱扣器动作灵敏，分断速度快，阻燃防火，稳定可靠，使用寿命长
4. 执行标准：符合《低压断路器》GB/T 10963.1-2005
	3
	个
	38.00 

	144
	医废站
	防穿刺橡胶手套
	1Y1119  大为
	1. 规格：1Y1119型号，成人通用尺码，厚度0.12mm，长度280mm，10双/包
2. 材质：采用优质天然橡胶材质，加厚设计，含防穿刺增强层，符合医用防护标准
3. 性能：防穿刺、防切割、防撕裂，防水、防化学腐蚀，贴合手部，穿戴舒适，操作灵活，防滑性能好，一次性使用
4. 执行标准：符合《医用一次性防护服技术要求》GB 19082-2009、《一次性使用医用橡胶检查手套》GB 10213-2006
	10
	双
	16.90 

	145
	医废站
	防穿刺围裙
	大号
	1. 规格：大号尺寸，120cm*80cm，加厚防穿刺设计，防水防油
2. 材质：采用优质PVC+聚酯纤维复合材质，含防穿刺增强层，加厚耐磨，符合医用防护标准
3. 性能：防穿刺、防切割、防撕裂，防水、防化学腐蚀，防油污，耐磨抗冲击，穿戴方便，防护面积大，可有效防护躯干、腹部免受针刺、器械划伤、液体喷溅
4. 执行标准：符合《医用一次性防护服技术要求》GB 19082-2009
	10
	件
	45.20 

	146
	医废站
	护目镜
	3M
	1. 规格：3M医用护目镜，全包裹式设计，防雾、防冲击、防紫外线，适配成人佩戴
2. 材质：镜片采用聚碳酸酯（PC）材质，防刮耐磨，透光率≥90%，镜框采用柔性PVC材质，贴合面部，带透气孔
3. 性能：防冲击、防飞溅、防雾、防紫外线、防化学液体喷溅，全包裹设计，可有效防护眼睛、眼周免受异物、液体、病菌侵害，佩戴舒适，视野清晰
4. 执行标准：符合《个人用眼护具技术要求》GB 14866-2006、《医用防护口罩技术要求》GB 19083-2010
	10
	个
	19.00 

	147
	医废站
	电动喷雾器（充电式）
	16L
	1. 规格：16L大容量，充电式电动喷雾器，额定电压12V，额定功率80W，喷雾压力0.2-0.4MPa，喷杆长度60cm
2. 材质：桶身采用加厚PE材质，耐磨抗摔，电池采用锂电池，续航长，喷头采用铜质材质，耐腐蚀
3. 性能：充电式无线设计，使用方便，喷雾均匀，可调节雾状/柱状，射程远，覆盖范围广，耐腐蚀，易清洁，适合各类消毒剂喷洒
4. 执行标准：符合《喷雾器通用技术条件》GB/T 24671-2009
	2
	个
	200.00 

	148
	医废站
	防渗漏应急桶
	20/65
	1. 规格：20L/65L规格，防渗漏应急桶，带密封盖、提手、滚轮，加厚设计
2. 材质：采用加厚HDPE塑料材质，韧性好，抗冲击，耐腐蚀，防渗漏，密封性能优异
3. 性能：大容量设计，可快速承接泄漏的液体、化学试剂、医疗废水，密封防异味，防渗漏，易搬运，可重复使用，耐腐蚀，耐酸碱
4. 执行标准：符合《危险化学品包装通用技术条件》GB 191-2008
	5
	个
	455.50 

	149
	医废站
	吸附棉
	40*50*2mm  1箱50片
	1. 规格：40cm*50cm*2mm规格，1箱50片，医用级吸附棉，通用型
2. 材质：采用优质聚丙烯熔喷材质，医用级标准，吸附倍率高，锁水性能好，无粉尘，不掉屑
3. 性能：快速吸附液体、水分、血液、体液、化学试剂，吸附量≥自身重量的15倍，锁水不渗漏，防交叉感染，可快速清洁泄漏液体，适用于各类表面
4. 执行标准：符合《医用吸附材料通用技术要求》YY/T 0619-2015
	1
	箱
	94.20 

	150
	医废站
	灭蝇灯
	LED-8W
	1. 规格：LED-8W灭蝇灯，额定电压220V~，额定功率8W，诱捕范围30㎡，粘捕式设计
2. 材质：外壳采用阻燃ABS材质，诱蚊灯珠采用进口LED紫外灯珠，粘捕纸采用高粘度环保胶
3. 性能：365nm紫外光波诱捕，高效诱捕苍蝇、蚊子、飞虫，静音运行，无辐射，不产生明火，安全环保，粘捕纸更换方便，易清洁
4. 执行标准：符合《家用卫生杀虫器械通用技术要求》GB/T 27772-2011
	4
	个
	45.00 

	151
	医废站
	排风扇
	FD-250
	1. 规格：FD-250型号，250mm口径，额定电压220V~，额定功率25W，风量120m³/h，壁挂式设计
2. 材质：外壳采用加厚镀锌钢板，扇叶采用ABS材质，电机采用纯铜电机，静音轴承
3. 性能：大风量，静音运行，低能耗，排烟、排气、换气效果好，防倒灌，安装方便，运行稳定，使用寿命长
4. 执行标准：符合《家用和类似用途的交流换气扇通用技术要求》GB/T 14806-2009
	1
	件
	115.00 

	152
	医废站
	高压水枪
	2.8KW/220V
	1. 规格：2.8KW大功率，220V~额定电压，额定电流12.7A，最高压力12MPa，流量10L/min，带高压水枪、软管、多功能喷头
2. 材质：电机采用纯铜感应电机，泵头采用铜质柱塞泵，软管采用双层钢丝防爆管，喷头采用不锈钢材质
3. 性能：压力大，流量稳，防爆防漏，耐高温，耐腐蚀，可调节高压/低压模式，多功能喷头可适应不同清洁场景，清洁效率高，运行稳定
4. 执行标准：符合《移动式高压清洗机通用技术条件》GB/T 25636-2010
	1
	套
	380.00 

	153
	医废站
	化学性废物收集桶（密封）25KG 白色
	25L-13
	1. 规格：25L容量，25KG承重，白色密封设计，带盖、提手，加厚防漏，适配化学性医疗废物收集
2. 材质：采用加厚HDPE塑料材质，食品级/医用级标准，耐腐蚀，耐酸碱，防渗漏，密封性能优异
3. 性能：密封防异味，防渗漏，防腐蚀，耐酸碱，可有效隔离化学性废物，防止泄漏、挥发、交叉感染，带标签卡槽，可标注废物信息，堆叠方便
4. 执行标准：符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》、《危险化学品包装通用技术条件》GB 191-2008
	20
	个
	205.00 

	154
	医废站
	医疗废物周转箱
	20L-  36*23*21cm
	1. 规格：20L容量，尺寸36cm*23cm*21cm，带盖、提手，加厚密封设计，适配医疗废物周转
2. 材质：采用加厚HDPE塑料材质，医用级标准，抗冲击，耐磨损，防渗漏，密封性能好
3. 性能：密封防异味，防渗漏，防交叉感染，承重能力强，不易变形，带标签卡槽，可标注废物信息，堆叠方便，适合医疗废物的收集、转运、暂存
4. 适配场景：医院各科室医疗废物的收集、周转、转运，医疗废物暂存站存储
4. 执行标准：符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》
	6
	个
	13.00 

	155
	门窗类
	结构胶（黑色）
	J21-995
	1. 规格：J21-995结构胶，黑色，300ml/支，中性硅酮结构密封胶，适配建筑、门窗、幕墙结构粘接
2. 材质：主要成分为中性硅酮聚合物，环保配方，无腐蚀性，耐候性、耐老化性优异
3. 性能：粘接强度高，弹性好，位移能力±25%，耐高低温（-40℃~120℃），防水防潮，耐紫外线，耐老化，固化速度快，密封性能好
4. 执行标准：符合《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683-2017
	40
	个
	28.00 

	156
	电气类
	配电箱空开导轨
	配电箱内部安装
	1. 规格：国标35mm宽导轨，长度1米，厚度1.2mm，适配国标配电箱、空开安装
2. 材质：采用优质冷轧钢板，表面镀锌处理，防锈耐腐蚀，硬度高，不易变形
3. 性能：适配所有国标35mm安装导轨的断路器、接触器、继电器等电气元件，安装方便，固定牢固，导电性好，耐腐蚀，使用寿命长
4. 执行标准：符合《电气设备安装导轨》GB/T 19214-2003
	2
	根
	18.00 

	157
	挂锁
	60mm
	1、材质：合金钢，使用寿命≥7000次；
2、跌落试验：从1.8米高处跌落，不得出现锁梁断裂和锁体开裂现象。
	1. 规格：60mm挂锁，锁梁直径8mm，锁梁高度30mm，黄铜材质，通用型
2. 材质：锁体采用H62黄铜材质，锁梁采用304不锈钢材质，锁芯采用铜芯，防锈耐腐蚀
3. 性能：防撬、防锯、防砸，防盗性能好，钥匙插拔顺畅，锁闭灵活，密封性能好，防水防潮，使用寿命长，符合防盗锁具标准
4. 执行标准：符合《挂锁通用技术条件》GB/T 24674-2009
	10
	把
	25.00 

	158
	
	40mm
	
	1. 规格：40mm挂锁，锁梁直径6mm，锁梁高度25mm，黄铜材质，通用型
2. 材质：锁体采用H62黄铜材质，锁梁采用304不锈钢材质，锁芯采用铜芯，防锈耐腐蚀
3. 性能：防撬、防锯、防砸，防盗性能好，钥匙插拔顺畅，锁闭灵活，密封性能好，防水防潮，使用寿命长
4. 执行标准：符合《挂锁通用技术条件》GB/T 24674-2009
	10
	把
	6.00 

	159
	
	25mm
	
	1. 规格：25mm挂锁，锁梁直径4mm，锁梁高度20mm，黄铜材质，通用型
2. 材质：锁体采用H62黄铜材质，锁梁采用304不锈钢材质，锁芯采用铜芯，防锈耐腐蚀
3. 性能：防撬、防锯、防砸，防盗性能好，钥匙插拔顺畅，锁闭灵活，密封性能好，防水防潮，使用寿命长
4. 执行标准：符合《挂锁通用技术条件》GB/T 24674-2009
	10
	把
	4.50 

	160
	
	U型
	1、材质：环保PVC胶皮，合金钢；
2、功能：采用方形凹槽、双包边锁块设计，防锯、防撬、防盗、防暴力，7字锁芯；
3、最小锁定距离≥200mm；
4、跌落试验：从1.8米高处跌落，不得出现锁梁断裂和锁体开裂现象。
	1. 规格：U型挂锁，锁梁直径12mm，锁梁高度120mm，合金钢材质，防盗型
2. 材质：锁体采用合金钢材质，表面镀铬处理，锁梁采用304不锈钢材质，锁芯采用防盗铜芯，防撬设计
3. 性能：防液压剪、防锯、防撬、防砸，防盗性能极强，锁闭灵活，钥匙插拔顺畅，防水防潮，使用寿命长
4. 执行标准：符合《挂锁通用技术条件》GB/T 24674-2009
	10
	把
	45.00 

	161
	链条锁
	1米  链条自带锁
	1、设计：护梁防剪设计，防液压剪，开锁方式为钥匙开锁；
2、外观：平滑接口，光滑无毛刺；
3、跌落试验：从1.5米高处跌落，不得出现锁梁断裂和锁体开裂现象。
	1. 规格：1米长链条锁，链条直径8mm，带锁体，合金钢材质，防盗型
2. 材质：链条采用合金钢材质，表面镀锌处理，锁体采用锌合金材质，锁芯采用防盗铜芯，防撬设计
3. 性能：防锯、防撬、防砸，防盗性能好，链条柔韧性好，可灵活缠绕锁闭，锁闭灵活，钥匙插拔顺畅，防水防潮，使用寿命长
4. 执行标准：符合《锁具通用技术条件》GB/T 24674-2009
	10
	根
	25.00 

	162
	钢丝锁
	1米
	1、材质：PVC外壳，高强度钢丝，开锁方式为钥匙开锁，锁头采用优质钢头；
2、保护套：采用软塑料，防尘、防水；
3、跌落试验：从1.5米高处跌落，不得出现锁梁断裂和锁体开裂现象
	1. 规格：1米长钢丝锁，钢丝直径5mm，带锁体，PVC包裹，通用型
2. 材质：钢丝采用高强度碳钢材质，外层包裹PVC防滑保护套，锁体采用锌合金材质，锁芯采用铜芯
3. 性能：防锯、防撬、防砸，防盗性能好，钢丝柔韧性好，可灵活弯曲锁闭，保护套防滑防刮，锁闭灵活，钥匙插拔顺畅，使用寿命长
4. 执行标准：符合《锁具通用技术条件》GB/T 24674-2009
	10
	根
	25.00 

	163
	窗锁（玻璃幕墙）
	双点锁固定（点锁距离90cm-95cm）
	双点锁固定（点锁距离90cm-95cm）
	1. 规格：玻璃幕墙双点窗锁，点锁距离90cm-95cm，适配国标玻璃幕墙窗型，铝合金材质
2. 材质：锁体采用6063-T5铝合金型材，锁点采用304不锈钢材质，表面阳极氧化处理，防锈耐腐蚀
3. 性能：双点同步锁闭，锁闭牢固，防撬、防松动，开启顺畅，适配玻璃幕墙的平开、推拉窗，可有效固定窗扇，防止晃动、坠落
4. 执行标准：符合《建筑用窗锁》GB/T 24674-2009、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003
	15
	个
	38.00 

	164
	拖板车
	/
	1.尺寸：120*60cm
2.样式：平板式
3.补充说明：承重300kg，静音万向轮
	1. 规格：尺寸120cm*60cm，平板式拖板车，额定承重300kg，台面高度15cm，带4寸静音万向轮
2. 材质：台面采用加厚钢板冲压成型，表面静电喷塑处理，车轮采用高弹性橡胶轮，轮架采用镀锌钢板
3. 性能：承重能力强，耐磨抗冲击，静音万向轮，推行顺畅，转向灵活，带刹车功能，固定牢固，台面防滑，不易变形，使用寿命长
4. 执行标准：符合《平板拖车通用技术条件》GB/T 25651-2010
	5
	个​
	350.00 

	165
	超市推车
	/
	1.样式：双层设计
2.补充说明：承重80kg，静音轮，可折叠
	1. 规格：双层设计，额定承重80kg，上层承重30kg，下层承重50kg，展开尺寸90cm*50cm*110cm，折叠尺寸50cm*40cm*20cm，带3寸静音万向轮
2. 材质：车体采用加厚钢管焊接，表面静电喷塑处理，置物篮采用钢丝焊接，车轮采用高弹性橡胶轮
3. 性能：双层收纳，容量大，承重稳定，静音推行，转向灵活，可折叠收纳，不占空间，带刹车功能，固定牢固，防滑耐磨
4. 执行标准：符合《手推车通用技术条件》GB/T 17428-2009
	5
	个
	290.90 
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	3米3孔插线板
	3米3孔16A
	带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm²
	1.规格：3 位国标五孔插孔，线长 3 米，额定电压 250V~，额定电流 16A，额定功率 4000W，带总控开关、过载保护
2.材质：外壳采用阻燃 PC 材质，铜片采用高导电电镀锡铜，电源线采用国标 3*1.0mm² 阻燃铜线，插脚采用高导电电镀锡铜
3.性能：带总控开关、过载保护，阻燃防火，防触电保护，插拔顺畅，接触良好，不易发热，使用寿命长，符合新国标安全标准，长线设计适配远距离供电
4.执行标准：符合《家用和类似用途延长线插座 安全技术规范》GB 2099.7-2024
	15
	个
	55.00 
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	3米8孔插线板
	3米8孔
	带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm²
	1.规格：8位国标五孔插孔，线长 3 米，额定电压 250V~，额定电流 16A，额定功率 4000W，带总控开关、过载保护
2.材质：外壳采用阻燃 PC 材质，铜片采用高导电电镀锡铜，电源线采用国标 3*1.0mm² 阻燃铜线，插脚采用高导电电镀锡铜
3.性能：带总控开关、过载保护，阻燃防火，防触电保护，插拔顺畅，接触良好，不易发热，使用寿命长，符合新国标安全标准，长线设计适配远距离供电
4.执行标准：符合《家用和类似用途延长线插座 安全技术规范》GB 2099.7-2024
	15
	个
	68.00 
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	3米6孔插线板
	3米6孔
	带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm²
	1.规格：6位国标五孔插孔，线长 3 米，额定电压 250V~，额定电流 16A，额定功率 4000W，带总控开关、过载保护
2.材质：外壳采用阻燃 PC 材质，铜片采用高导电电镀锡铜，电源线采用国标 3*1.0mm² 阻燃铜线，插脚采用高导电电镀锡铜
3.性能：带总控开关、过载保护，阻燃防火，防触电保护，插拔顺畅，接触良好，不易发热，使用寿命长，符合新国标安全标准，长线设计适配远距离供电
4.执行标准：符合《家用和类似用途延长线插座 安全技术规范》GB 2099.7-2024
	15
	个
	55.00 

	169
	5米6孔插线板
	5米6孔
	带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm²
	1.规格：6位国标五孔插孔，线长5 米，额定电压 250V~，额定电流 16A，额定功率 4000W，带总控开关、过载保护
2.材质：外壳采用阻燃 PC 材质，铜片采用高导电电镀锡铜，电源线采用国标 3*1.0mm² 阻燃铜线，插脚采用高导电电镀锡铜
3.性能：带总控开关、过载保护，阻燃防火，防触电保护，插拔顺畅，接触良好，不易发热，使用寿命长，符合新国标安全标准，长线设计适配远距离供电
4.执行标准：符合《家用和类似用途延长线插座 安全技术规范》GB 2099.7-2024
	15
	个
	68.00 

	170
	5米8孔插线板
	5米8孔
	带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm²
	1.规格：8位国标五孔插孔，线长 5米，额定电压 250V~，额定电流 16A，额定功率 4000W，带总控开关、过载保护
2.材质：外壳采用阻燃 PC 材质，铜片采用高导电电镀锡铜，电源线采用国标 3*1.0mm² 阻燃铜线，插脚采用高导电电镀锡铜
3.性能：带总控开关、过载保护，阻燃防火，防触电保护，插拔顺畅，接触良好，不易发热，使用寿命长，符合新国标安全标准，长线设计适配远距离供电
4.执行标准：符合《家用和类似用途延长线插座 安全技术规范》GB 2099.7-2024
	15
	个
	78.00 

	171
	5米10孔插线板
	5米10孔
	带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm²
	1.规格：10位国标五孔插孔，线长5米，额定电压 250V~，额定电流 16A，额定功率 4000W，带总控开关、过载保护
2.材质：外壳采用阻燃 PC 材质，铜片采用高导电电镀锡铜，电源线采用国标 3*1.0mm² 阻燃铜线，插脚采用高导电电镀锡铜
3.性能：带总控开关、过载保护，阻燃防火，防触电保护，插拔顺畅，接触良好，不易发热，使用寿命长，符合新国标安全标准，长线设计适配远距离供电
4.执行标准：符合《家用和类似用途延长线插座 安全技术规范》GB 2099.7-2024
	15
	个
	93.00 

	172
	4位插线板
	10A 无线
	带总控开关，250V, 阻燃线，线芯1mm²
	1. 规格：4位国标五孔插孔，无线设计，额定电压250V~，额定电流10A，额定功率2500W，带总控开关
2. 材质：外壳采用阻燃PC材质，铜片采用高导电镀锡铜，插脚采用高导电镀锡铜，内部接线采用国标阻燃铜线
3. 性能：带总控开关，阻燃防火，防触电保护，插拔顺畅，接触良好，不易发热，使用寿命长，符合新国标安全标准，无线设计适配固定线路扩展
4. 执行标准：符合《家用和类似用途插头插座》GB 2099.1-2008
	15
	个
	27.00 

	173
	三脚插头1
	16A新国标带过载
保护
	单相两极带接地可拆线插头
	1. 规格：16A国标三脚插头，额定电压250V~，额定电流16A，额定功率4000W，带过载保护，单相两极带接地可拆线插头
2. 材质：外壳采用阻燃PC材质，插脚采用高导电镀锡铜，内部接线端子采用铜质紧固件，带过载保护模块
3. 性能：带接地保护、过载保护，防触电，阻燃防火，插拔顺畅，接触良好，不易发热，使用寿命长，符合新国标安全标准，可拆线设计方便接线
4. 执行标准：符合《家用和类似用途插头插座》GB 2099.1-2008
	20
	个
	8.00 

	174
	三脚插头2
	10A新国标带过载
保护
	单相两极带接地可拆线插头
	1. 规格：10A国标三脚插头，额定电压250V~，额定电流10A，额定功率2500W，带过载保护，单相两极带接地可拆线插头
2. 材质：外壳采用阻燃PC材质，插脚采用高导电镀锡铜，内部接线端子采用铜质紧固件，带过载保护模块
3. 性能：带接地保护、过载保护，防触电，阻燃防火，插拔顺畅，接触良好，不易发热，使用寿命长，符合新国标安全标准，可拆线设计方便接线
4. 执行标准：符合《家用和类似用途插头插座》GB 2099.1-2008
	20
	个
	5.00 

	175
	二线插头
	10A新国标带过载
保护
	单相两极带接地可拆线插头
	1. 规格：10A国标二线插头，额定电压250V~，额定电流10A，额定功率2500W，带过载保护，单相两极带接地可拆线插头
2. 材质：外壳采用阻燃PC材质，插脚采用高导电镀锡铜，内部接线端子采用铜质紧固件，带过载保护模块
3. 性能：带接地保护、过载保护，防触电，阻燃防火，插拔顺畅，接触良好，不易发热，使用寿命长，符合新国标安全标准，可拆线设计方便接线
4. 执行标准：符合《家用和类似用途插头插座》GB 2099.1-2008
	20
	个
	3.00 

	176
	转接头插座
	三位  新国标带过载保护
	无延长线，仅改变插头形态，功率上限2500W，大带1-2个USB口
	无延长线，仅改变插头形态，功率上限2500W，大带1-2个USB口
	20
	个
	68.00 



★（二）验收及交付标准
1.验收要求
1.1遴选申请人必须严格依照遴选申请书要求及遴选申请书承诺，将五金件货物按时、按质、按量制作完成并配送至遴选人指定位置。
1.2 遴选人按约定对五金件货物进行全面、严格验收，对不符合规格、质量等要求的产品，遴选申请人必须无条件接受退货，并在1日内完成替换及补送，相关费用由遴选申请人承担。若遴选申请人未能履行约定事项，或供应不符合要求的物料，遴选人退货后将相关情况记录在案，并对遴选申请人予以考核和处罚；遴选申请人除需承担因此给遴选人造成的一切损失和费用外，情节严重的，遴选人有权取消其中标及供应资格。
  1.3验收依据：根据国家现行强制标准、行业标准、采购清单技术参数、遴选申请书、遴选文件及签订的合同进行验收，所有货物为全新原厂正品，具备合格证、出厂检测报告、正规经销渠道证明。
2.包装、保险及发运、保管要求
2.1五金件货物的包装须采取完善、有效的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞保护措施，凡因包装不良造成的产品损失及由此产生的一切费用，均由遴选申请人承担。
2.2遴选申请人负责将五金件货物及相关物料运送至遴选人指定地点，相关装卸车、货物现场搬运等工作均由遴选申请人完成，且不得额外收取费用。
2.3五金件货物从制作地至遴选人指定地址的包装、保险、发运等所有环节的工作及产生的全部费用，均由遴选申请人承担，遴选人不再另行支付任何相关费用。
2.4遴选申请人应送货时应准确制作送货清单，清单随货同行，详细罗列本次配送的所有五金件货物信息，配合遴选人做好履约验收工作。
★（三）售后服务要求
1.遴选申请人应为本项目提供7×24小时上门售后服务，包括五金件货物的收回、维修、维护、重新送货等，由此产生的人工、运输、物料等一切费用均由遴选申请人承担；遴选申请人须指派专人负责与遴选人对接售后服务事宜，保证24小时服务电话畅通，确保遴选人需求及时响应。
2.质保期：全部配送的货物质保期为2年，质保期自单批次货物验收合格之日起算，质保期内非人为损坏、正常使用产生质量故障，接通知后工作日2小时内，夜间及节假日4小时内，遴选申请人提供免费维修、维护服务或更换服务。同一货物 2 次更换或维修仍无法使用，遴选申请人需全额退货、退款，1日内提供满足要求的产品。  
3.质保期内人为损坏、安装使用不当、外力破损不在免费质保范围内，遴选人不得向遴选申请人要求免费更换货物。
★（四）配送方式
1.遴选申请人需提前报备固定配送人员、联系电话、配送车辆信息，更换人员车辆须提前 1 个工作日告知采购人。
2. 所有货物采用防潮、防磕碰标准原厂包装，易碎、五金管件、电气配件单独防护包装。
3. 货物运输、装卸、院内搬运全部费用由遴选申请人承担。
[bookmark: OLE_LINK2]4. 遴选申请人配送货物途中，发生的人身、车辆、货物等安全责任由遴选申请人全部承担；因遴选人现场指挥、场地设施问题导致安全事故，由遴选人承担对应责任。
5. 供应商须单独提供《配送安全承诺函》作为投标及履约附件，承诺合规运输、规范作业、落实安全管理。

第五章 评审办法
[bookmark: _Toc69323341][bookmark: _Toc66971937]1、总则
1.1遴选人将根据遴选特点组建评审委员会，采取最低评标价法。
1.2 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的遴选申请人。
1.3 评审委员会按照遴选文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：
（1）审查遴选申请文件是否符合遴选文件要求，并作出评价；
（2）要求遴选申请人对遴选申请文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中选候选人名单；
（4）向遴选人或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。
2、评审程序
2.1遴选申请文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
2.1.1资格性检查。依据法律法规和遴选文件的规定，对遴选申请文件中的第三章资格证明进行审查，以确定遴选申请人具备遴选资格。
	序号
	资格性检查内容
	通过/不通过

	1 
	具有独立承担民事责任的能力的证明材料
	

	2 
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
	

	3 
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料
	

	4 
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
	

	5 
	参加遴选活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料
	

	6 
	遴选申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件的证明材料
	

	7 
	非法定代表人参与遴选并签署响应文件时，提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和授权代表的身份证复印件
	

	8 
	法定代表人直接参与遴选并签署响应文件时，提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件
	

	9 
	非联合体参加本次遴选活动
	


2.1.2符合性检查。依据遴选文件的规定（“遴选申请人须知”5.3.1要求），从遴选申请文件的有效性、完整性和对遴选文件的响应程度进行审查，以确定是否对遴选文件的实质性要求作出响应。
	序号
	符合性检查内容
	通过/不通过

	1 
	未按遴选文件规定盖章或签字的
	

	2 
	遴选申请文件中的报价高于本项目预算或最高限价或未按遴选文件规定进行报价的
	

	3 
	遴选申请文件不满足本项目实质性要求的
	

	4 
	发现在遴选过程中有弄虚作假情形的
	


2.2澄清有关问题。对遴选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求遴选申请人作出必要的澄清、说明或者纠正。遴选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出遴选申请文件的范围或者改变遴选申请文件的实质性内容。
2.3比较与评价。按遴选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的遴选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
2.4推荐中选候选人名单。中选候选人遴选人需要确定，但必须按顺序排列中选候选人。
2.5编写评审报告。评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告。
3、定标及定标程序
3.1 评委会将评审情况写出书面报告，并按遴选申请人响应报价由低到高的顺序推荐不少于3家（含3家）中选候选人。
3.2 遴选人按照推荐的中选候选人顺序确定中选人，不能认为遴选人只能确定第一中选候选人为中选人，遴选人有正当理由的，可以确定后一顺序中选候选人为中选人，依次类推。
3.3遴选申请人不能履行采购合同或放弃中选资格的，遴选人可以与排在中选遴选申请人之后第一位的中选候选人签订采购合同，也可以重新开展遴选活动。
3.4 根据遴选人确定的中选人，向中选人发出中选结果。
3.5 遴选人不解释中选或落选原因，不退回遴选申请文件和其他资料。
4、评审细则及标准（最低评标价法）
4.1本项目采用最低评标价法。
4.2评审委员会成员应当根据响应报价由低到高顺序排列。响应报价相同的并列。遴选申请文件满足遴选文件全部实质性要求且响应报价最低的遴选申请人为排名第一的中选候选人。
5、计算错误的修改
5.1 遴选申请文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：
（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。
（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。
（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。
5.2 按上述修正错误的方法调整的遴选报价应对遴选申请人具有约束力。如果遴选申请人不接受修正后的价格，其遴选将被拒绝。
6、评审专家在遴选评审活动中承担以下义务：
6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
6.2 按照遴选文件的规定要求对遴选申请人的资格条件和遴选申请人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。
6.3 保守秘密。不得透露遴选文件咨询情况，不得泄漏遴选申请人的遴选申请文件及知悉的商业秘密，不得向遴选申请人透露评审情况。


第六章 采购合同（草稿）

合同编号：XXXX。
签订地点：XXXX。
签订时间：XXXX年XX月XX日。
遴选人（甲方）：
遴选申请人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《遴选申请书》、乙方的《遴选申请文件》及《中选通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的遴选申请书、遴选申请文件、《中选通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：
第1条 项目基本情况

第2条 合同期限

第3条 [bookmark: _Toc241833903][bookmark: _Toc211854449][bookmark: _Toc232492928][bookmark: _Toc238984975][bookmark: _Toc247334841][bookmark: _Toc225654644][bookmark: _Toc225244852][bookmark: _Toc185395249][bookmark: _Toc251768862][bookmark: _Toc283019214][bookmark: _Toc211911348][bookmark: _Toc286993786][bookmark: _Toc225670751][bookmark: _Toc237145406][bookmark: _Toc282696226][bookmark: _Toc212019594][bookmark: _Toc239568418][bookmark: _Toc239233914]服务内容要求
1. 
2. 
3. 
…
第4条 费用及支付方式
(1) 本项目费用由以下组成：
1.　　万元；
2.        万元；
3.        万元。
(2) 费用支付方式：
第5条 知识产权
乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
第6条 无产权瑕疵条款
1. 乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。
第7条 甲方的权利和义务
1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期检查乙方提供服务。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。
2. 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
3. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
4. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。
第8条 乙方的权利和义务
1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。
4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
5.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。
第9条 违约责任

第10条 通知与送达
（1）双方同意以下列地址、联系人及联系方式为合同履行期间的有效送达信息：
甲方：地址【】；联系人【】；电话【】；电子邮箱【】。
乙方：地址【】；联系人【】；电话【】；电子邮箱【】。
（2）合同履行期间，任何一方变更上述联系方式的，应提前书面通知对方，否则原联系方式视为有效送达地址。
（3）合同相关通知可通过专人递交、邮寄、传真、电子邮件等方式送达。通过电子邮件、传真等电子方式发送的，发送成功即视为送达。
（4）因一方未及时书面通知变更联系方式，导致通知无法送达的，相关通知自按照原联系方式发送之日视为已送达。
第11条 合同变更：
本合同任何条款的修改、补充，须经双方协商一致并以书面形式签署补充协议方为有效。任何口头或非书面形式的变更均无效。
第12条 保密条款：
1、乙方应对在履行合同过程中知悉的甲方技术资料、业务数据及其他商业秘密承担永久保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露、泄露或用于与本合同无关的目的。若乙方违反本条约定，给甲方造成损失的，乙方应承担全额赔偿责任。
第13条  不可抗力事件处理
1、不可抗力仅限于不能预见、不能避免且不能克服的自然灾害、政府行为等客观情况。乙方因不可抗力不能履行合同义务的，应在不可抗力事件发生后24小时内以书面形式通知甲方。逾期未通知或未提供证明的，视为放弃不可抗力免责主张。
2.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
4.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
[bookmark: _Toc239233919][bookmark: _Toc239568423][bookmark: _Toc185395254][bookmark: _Toc211854454][bookmark: _Toc247334846][bookmark: _Toc225670756][bookmark: _Toc241833908][bookmark: _Toc251768867][bookmark: _Toc286993792][bookmark: _Toc225244857][bookmark: _Toc237145411][bookmark: _Toc238984980][bookmark: _Toc232492933][bookmark: _Toc225654649][bookmark: _Toc212019599][bookmark: _Toc211911353]第十四条  解决合同纠纷的方式
[bookmark: _Toc251768868][bookmark: _Toc239568424][bookmark: _Toc283019219][bookmark: _Toc211854455][bookmark: _Toc225670757][bookmark: _Toc247334847][bookmark: _Toc211911354][bookmark: _Toc232492934][bookmark: _Toc286993793][bookmark: _Toc238984981][bookmark: _Toc225654650][bookmark: _Toc212019600][bookmark: _Toc241833909][bookmark: _Toc185395255][bookmark: _Toc239233920][bookmark: _Toc282696231][bookmark: _Toc225244858][bookmark: _Toc237145412]第十五条  合同生效
1.合同经双方法定代表人/单位负责人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
第十六条  附件
1.项目遴选申请书
2.项目修改澄清文件
3.项目遴选申请文件
4.中选通知书
5.其他
第十六条其他
1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
2、本合同一式肆份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方一份。
	甲方：（章）
地址：　
法人签字：
授权代理人：
统一社会信用代码：
开户行：
账号： 
电话： 
传真： 
工作联系QQ：
日期：      年  　 月　  日 
	乙方：（章）
地址：
法人签字：
授权代理人：
统一社会信用代码：
开户行：
账号：
电话： 
传真：
工作联系QQ:
日期：     年   　月   　日 


合同编号：XXXX。
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